Smernica Rady 89/336/EHS
z 3. mája 1989 v znení smernice 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS a 93/97/EHS	Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z .................. 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

2 Zákon č. 264/1999 Z.z  o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 436/2001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Člá-nok	Text	Spôsob harmo-nizácie	Čís-lo	Člá-nok	Text	Zhoda	Adminis-tratívna infraštruk-túra	Pozn.	
1	V zmysle tejto smernice platia tieto definície:
1/ "Prístroje": všetky elektrické a elektronické aparáty, zariadenia a systémy, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické konštrukčné súčiastky.

2/ "Elektromagnetické rušenie": každý elektromagnetický jav, ktorý by mohol ovplyvniť funkciu aparátu, zariadenia alebo systému. Elektromagnetické rušenie môže byť elektromagnetický šum, nežiadúci signál alebo zmena média šírenia.
3/ "Odolnosť voči rušeniu": schopnosť aparátu, zariadenia alebo systému pracovať počas elektromagnetického rušenia bez ovplyvnenia funkcie.
4/ "Elektromagnetická kompatiblita": schopnosť aparátu, zariadenia alebo systému pracovať v elektromagnetickom prostredí uspokojivo bez zapríčinenia vlastného elektromagnetického rušenia, ktoré by bolo neprijateľné pre všetky ostatné aparáty, 
zariadenia alebo systémy nachádzajúce sa v tomto prostredí.
5/ "Kompetentné miesto": miesto zodpovedajúce kritériám uvedeným v prílohe II a ktoré je uznané ako také.
6/ "Certifikát o konštrukčnom vzore ES": dokument, v ktorom notifikované miesto podľa článku 10, odsek 6, potvrdzuje, že preskúšaný typ prístroja zodpovedá príslušným ustanoveniam tejto smernice.	N	1	§1	(1)	Do skupiny určených výrobkov „ prístroje, ktoré by mohli spôsobiť s elektromagnetickéým rušenieím alebo ktorých činnosť môže byť elektromagnetickým rušením ovplyvnená“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria elektrické zariadenia alebo elektronické zariadenia vrátane vybavenia a inštalácií obsahujúcich elektrické alebo elektronické súčasti (ďalej len „prístroje“).
(2)	Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)	elektromagnetickým rušením akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršovať funkciu zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému, napr. elektromagnetický šum, nežiaduci signál alebo zmena v samotnom prostredí šírenia,
b)	odolnosťou schopnosť zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému fungovať bez zhoršenia kvality v prítomnosti elektromagnetického rušenia,
c)	elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému uspokojivo fungovať v elektromagnetickom prostredí bez toho, aby samo spôsobovalo neprípustné elektromagnetické rušenie v tomto prostredí,
d)	certifikátom dokument, ktorým autorizovaná osoba podľa § 11 ods. 1 zákona potvrdí, že prístroj má požadované technické požiadavky,
e)	oprávnenou osobou osoba, ktorá je rozhodnutím oprávnená vydávať skúšobné protokoly a certifikáty a ktorá spĺňa podmienky podľa prílohy č. 1.	Y	Y		
2	1/ Táto smernica platí aj pre prístroje, ktoré môžu zapríčiniť elektromagnetické rušenie, alebo ktorých prevádzka môže byť ovplyvnená týmto rušením.
Ustanovuje požiadavky bezpečnosť v tejto oblasti, ako aj príslušné modely kontroly.
2/ Keď požiadavky bezpečnosti špecifikované v tejto smernici budú upravené pre určité prístroje samotnými smernicami, tak táto smernica pre tieto prístroje a tieto požiadavky nebude platiť, resp. stratí zodpovedajúcu platnosť nadobudnutím platnosti samostatných smerníc.
3/ Rádioprístroje používané rádioamatérmi, v zmysle definície č. 53, čl. 1 vykonávacieho poriadku pre rozhlasové vysielanie, čo je súčasť medzinárodnej zmluvy o telekomunikáciách, sú z aplikačného rozsahu tejto smernice vylúčené, lebo tieto dostať kúpiť v obchodoch.	N

N	1

1	§ 1
O1

§ 2	Text pozri vyššie

Za prístroje podľa § 1 ods. 1 sa nepovažujú amatérske vysielacie rádiové stanice) s výnimkou prípadov, ak sú dostupné v obchodnej sieti, a prístroje, ktorých uvedenie na trh sa s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu spravuje osobitnými technickými predpismi	Y	Y		
3	Členské štáty musia urobiť potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili, že prístroj uvedený v článku 2 sa môže umiestniť na trh alebo prijať do prevádzky, iba ak má CE označenie ustanovené v paragrafe 10, ktorým sa potvrdzuje, že je v zhode so všetkými ustanoveniami tejto smernice, s postupmi posudzovania zhody ustanovenými v článku 10, keď je riadne inštalovaný, má riadnu údržbu a používa sa na účely, pre ktoré je určený.	N	2	§10	(3)	Určené výrobky môže výrobca alebo dovozca uviesť na trh iba po posúdení zhody ich vlastností s technickými požiadavkami na ich bezpečnosť podľa tohto zákona a technických predpisov, a to spôsobom, ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa § 12.

(2)	Výrobca alebo dovozca určeného výrobku posudzuje pred uvedením na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi.
	Y*	Y	*
technic-kým predpi-som je v tomto prípade predkla-daný návrh nariade-nia vlády	
4	Prístroje naznačené v čl. 2 musia byť vyrobené tak, aby:
a/ výroba elektromagnetického rušenia bola obmedzená tak, aby bola možná určená prevádzka rádiových a telekomunikačných prístrojov, ako aj ostatných prístrojov
b/ prístroje vykazovali primeranú odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu, aby bola možná prevádzka podľa ich určenia.
Podstatné požiadavky na bezpečnosť sú uvedené v prílohe III.	N	1	§3
O1	(1)	Prístroje musia byť konštruované tak, aby elektromagnetické rušenie, ktoré generujú, neprekročilo úroveň dovoľujúcu rádiokomunikačným a telekomunikačným zariadeniam a iným prístrojom pracovať v súlade so zamýšľaným účelom a majú primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožňuje v danom prostredí pracovať v súlade so zamýšľaným účelom.	Y			
5	Členské štáty zabránia z príčin súvisiacich s elektromgnetickou kompatibilitou na svojom teritóriu zavedeniu alebo uvedeniu do prevádzky prístrojov spadajúcich pod tieto smernice, ktoré nezodpovedajú ich určeniu.	N	2	§10
O2,
O3	(2)	Výrobca alebo dovozca určeného výrobku posudzuje pred uvedením na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi*.
(3)	Určené výrobky môže výrobca alebo dovozca uviesť na trh iba po posúdení zhody ich vlastností s technickými požiadavkami na ich bezpečnosť podľa tohto zákona a technických predpisov, a to spôsobom, ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa § 12.
	Y	Y	* tecnickým predpisom je v tomto prípade predkladané nariadenie vlády	
6	1/ Bez ohľadu na predpisy tejto smernice môžu jednotlivé členské štáty používať nasledujúce zvláštne opatrenia:
a/ opatrenia na uvedenie do prevádzky a na používanie prístroja, urobené na zvláštnom mieste, aby sa vyriešil existujúci alebo predvídateľný problém v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou
b/ opatrenia na inštaláciu prístroja urobené na bezpečnosť verejných telekomunikačných sietí alebo prijímacích, vysielacích staníc používaných na bezpečnostné účely 
2/ Bez ohľadu na smernicu 83/189/EHS  členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o zvláštnych opatreniach prijatých podľa ods. 1.
3/ Tieto zvláštne opatrenia uznané za oprávnené sú predmetom zodpovedajúceho oznamu vykonaného Komisiou v Úradnom liste Európskych spoločenstiev.	N	

1	

§4
O4*	

(4)	Na telekomunikačné zariadenia) a zariadenia na rádiové vysielanie definované v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,) vydáva výrobca alebo dovozca vyhlásenie o zhode po tom, čo dostane certifikát typu na dané zariadenie vydaný autorizovanou osobou alebo doklad vydaný príslušným orgánom štátnej správy.
			* s väzbou na zákon 195/2000 o telekomunikáciách	
7	1/ Členské štáty vychádzajú z dodržiavania požiadaviek na bezpečnosť uvedených v čl. 4 u prístrojov z požiadaviek, ktoré sú v zhode
a/ s príslušnými národnými normami, do ktorých boli transponované harmonizované európske normy, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, členské štáty zverejnia príslušné odkazy na tieto národné normy
b/ prípadne sú v zhode s príslušnými národnými normami uvedenými v ods. 2, v prípade, že v oblastiach pokrytých týmito normami nie sú obsiahnuté žiadne harmonizované normy
2/ Členské štáty oznámia Komisii doslovné znenie ich národných noriem uvedených v ods. 1, písm. b), ktoré svojím prijatím zodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť uvedeným v čl. 4.. Komisia oznámi tento text okamžite ostatným členským štátom. Podľa postupu predvídaného v čl. 8, ods. 2, oznámi členským štátom tie menované národné normy, u ktorých sa môže vychádzať z predpokladu, že zodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť uvedeným v čl. 4. Členské štáty uverejnia miesta nálezu týchto noriem. Okrem toho ich Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
3/ Členské štáty akceptujú, že prístroje, u ktorých výrobca nepoužil normy, uvedené v ods. 1, alebo iba čiastočne, alebo pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne normy, sa budú zvažovať podľa požiadaviek na bezpečnosť uvedených v čl. 4., keď sa potvrdí ich zhodu s týmito požiadavkami na bezpečnosť certifikátom uvedeným v čl. 10, ods. 2.	N	1	§4	(5)	Ak technické požiadavky v plnom rozsahu konkretizujú harmonizované slovenské technické normy podľa § 5 ods. 5 zákona, považuje sa dôkaz o ich splnení za splnenie technických požiadaviek.
(6)	Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, konkretizujú ich však slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona, ktoré boli oznámené orgánom Európskych spoločenstiev podľa § 8 ods. 5 zákona a vlastnosti prístroja sú s nimi v súlade pokladajú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.
(7)	Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky a nekonkretizujú ich ani slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody, výrobca alebo dovozca uschováva doklady podľa § 13 ods. 3 zákona doplnené o certifikát vydaný autorizovanou osobou alebo akreditovanou osobou spolu s príslušným protokolom alebo s technickou správou obsahujúcou metódu výroby použitú na splnenie všetkých technických požiadaviek a výsledky vykonaných meraní.
(8)	Na telekomunikačné zariadenia) a zariadenia na rádiové vysielanie definované v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,) vydáva výrobca alebo dovozca vyhlásenie o zhode po tom, čo dostane certifikát typu na dané zariadenie vydaný autorizovanou osobou alebo doklad vydaný príslušným orgánom štátnej správy.	Y	Y		
8	1/ Ak má členský štát alebo Komisia názor, že zosúladené normy uvedené v čl. 7, ods. 1, písm. a), úplne nezodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť uvedeným v čl. 4, tak členský štát alebo Komisia poverí týmto štátny výbor ustanovený smernicou 83/189/EHS (1), v ďalšom texte "výbor" a objasní príčiny. Výbor zaujme k tomu okamžite stanovisko.
Na základe stanoviska výboru oznámi Komisia členským štátom čo najskôr, či sa musia príslušné normy vyškrtnúť čiastočne alebo celkom po zverejnení uvedených v čl. 7, ods. 1, písm. A).
2/ Komisia konzultuje výbor po obdržaní správy uvedenej v čl. 7, ods. 2. Na základe stanoviska výboru Komisia čo najskôr oznámi členským štátom, či treba u príslušnej národnej normy vychádzať z predpokladu zhody alebo nie a či v danom prípade treba na národnej norme zverejniť odkaz na túto normu.
Ak má Komisia alebo členský štát názor, že národná norma nespĺňa potrebné podmienky predpokladu zhody s požiadavkami na bezpečnosť uvedenými v čl. 4, konzultuje Komisia výbor, ktorý jej oznámi bezodkladne svoje stanovisko. Na základe stanoviska výboru oznámi Komisia členským štátom čo najrýchlejšie, či sa má alebo nemá u príslušnej normy vychádzať z predpokladu zhody a či sa majú celkom alebo čiastočne vyškrtnúť zverejnenia uvedené v čl. 7, ods. 2.	N	2	§8
O3
P a)	(3)	Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
a)	stanoviská o tom, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskych spoločenstiev, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriem, 
	Y	Y		
9	1/ Keď niektorý členský štát zistí, že niektorý aparát vybavený certifikátom v čl. 10 nezodpovedá požiadavkám na bezpečnosť podľa čl. 4, urobí všetky opatrenia na zrušenie zavedenia príslušného aparátu alebo na jeho zákaz, alebo na obmedzenie jeho voľného obehu.
O tomto opatrení členský štát bezodkladne upovedomí Komisiu a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie, s osobitným dôrazom na príčinu nesúladu:
a) na nesplnenie požiadaviek na bezpečnosť podľa čl. 4, v prípade, že prístroj nezodpovedá normám uvedeným v čl. 7, ods. 1
b) na nesprávne použitie noriem uvedených v čl. 7, ods. 1
2/ *Komisia zaháji ihneď konzultácie so zainteresovanými stranami. Ak po týchto konzultáciách zistí, že sú prijaté opatrenia oprávnené, upovedomí o tom okamžite členský štát, ktorý sa ujal iniciatívy, ako aj ostatné členské štáty.
Ak je rozhodnutie obsiahnuté v ods. 1 odôvodnené nedostatkom noriem, Komisia po konzultácii s účastníkmi poverí Výbor do dvoch mesiacov pokiaľ členský štát zachová prijaté opatrenia a zavedie postup uvedený v čl. 8.
3/ Keď je nesúhlasný aparát vybavený potvrdením podľa čl. 10, urobí príslušný členský štát proti vystavovateľovi tohoto potvrdenia príslušné opatrenia a upovedomí o tom ostatné členské štáty.
4/ Komisia zabezpečí upovedomenie členských štátov o priebehu a výsledku tohoto postupu.	N

N	2

2	§8
O3
P c)

§31	(3)	Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
c)	rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia pri určených výrobkoch vrátane tých výrobkov, ktoré majú pôvod v štátoch, s ktorými je uzatvorená príslušná medzinárodná zmluva.

Ochranné opatrenie
(1)	Orgán dohľadu môže uložiť podnikateľovi
a)	pozastavenie uvádzania určených výrobkov na trh na určitý čas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpečenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b)	zákaz uvádzať určené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázateľne ohrozujú oprávnený záujem,
c)	povinnosť účinným spôsobom bezodkladne informovať o tomto nebezpečenstve osoby, ktoré by mohli byť vystavené nebezpečenstvu použitím takéhoto určeného výrobku, a to v prípadoch, keď bolo uložené ochranné opatrenie podľa písmena a) alebo b).
(2)	Odvolanie podané proti rozhodnutiu o ochrannom opatrení nemá odkladný účinok.
(3)	Náklady súvisiace s ochranným opatrením znáša ten, kto určený výrobok ohrozujúci oprávnený záujem uvádza na trh.
	Y

Y	Y

Y	* konzultácie s EK sa vedú prostredníctvom asociačného výboru až do vstupu alebo do otvorenia prístupu SR k informačnej výmene podľa smernice 98/34/ES	
10	1/ U prístrojov, u ktorých výrobca použil normu podľa čl. 7, ods. 1, je zhoda prístrojov s predpismi tejto smernice potvrdený ES vyhlásením o zhode vydaným výrobcom alebo jeho splnomocnencom v Spoločenstve. Toto vyhlásenie sa musí pre príslušné úrady udržiavať k dispozícii po dobu 10 rokov od doby zavedenia prístrojov.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec Spoločenstva vybaví prístroj označením CE, alebo keď to nie je možné, uvedie túto značku na obale, v návode na obsluhu alebo na záručnom liste. Keď nie je výrobca v Spoločenstve a nemá v ňom ani svojho splnomocnenca, tak platí spomínaný záväzok mať k dispozícii vyhlásenie o zhode ES pre toho, kto v Spoločenstve zaviedol prístroj do obehu. Ustanovenia o vyhlásení zhody ES a označenie CE sú obsiahnuté v prílohe I.
2/ U prístrojov, u ktorých výrobca nepoužil, alebo keď, tak iba čiastočne , normy uvedené v čl. 7, ods. 1, alebo pre ktoré prístroje nie sú žiadne normy k dispozícii, musí výrobca alebo jeho splnomocnenec v Spoločenstve zachovať k dispozícii pre príslušné úrady technickú dokumentáciu po dobu 10 rokov od zavedenia prístrojov do obehu. V tejto dokumentácii je popísaný prístroj a popísané sú opatrenia na zabezpečenie zhody prístroja s požiadavkami na bezpečnosť uvedenými v čl. 4, ďalej táto dokumentácia obsahuje technickú správu alebo potvrdenie, ktoré vždy musí vystaviť príslušné miesto.
Táto dokumentácia sa musí pre príslušné úrady zachovávať k dispozícii po dobu 10 rokov po zavedení prístrojov do obehu.
Ak nie je výrobca členom Spoločenstva a nemá v ňom ani svojho splnomocnenca, platí povinnosť držania technickej dokumentácie k dispozícii pre toho, kto zaviedol prístroj v Spoločenstva do obehu.
Zhoda prístrojov s prístrojom popísaným v technickej dokumentácii je potvrdený podľa postupu v ods. 1.
Členské štáty vychádzajú s výhradou potvrdení tohoto odseku z toho, že tieto prístroje zodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť uvedeným v čl. 4.

3. Členské štáty musia urobiť potrebné opatrenia na to, aby zakázali pripevnenie označení na prístroj, jeho obal, návod na použitie a záručný list, ktoré pravdepodobne oklamú tretie strany pokiaľ ide o význam a formu CE označenia. Prístroj, jeho obal návod na použitie a záručný list sa môžu opatriť akýmkoľvek iným označením za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť CE označenia.;
4/  Zhoda prístrojov evidovaných v čl. 2, ods. 2, Smernica 86/361/EHS  s predpismi tejto smernice je potvrdená podľa postupu ods. 1, potom čo výrobcami alebo jeho splnomocnencami v Spoločenstve bolo pre tieto prístroje vystavené potvrdenie o konštrukčnom vzore ES notifikovaným miestom v ods. 6 tohto článku.
5/ Zhoda vysielacích rádiostaníc v zmysle zmluvy medzinárodnej spojovej únie s predpismi tejto smernice je potvrdený podľa postupu uvedeného v ods. 1 potom, čo výrobcami alebo jeho splnomocnencami v Spoločenstve vystaví potvrdenie o konštrukčnom vzore ES miesto uvedené v ods. 6.
Toto potvrdenie pre už uvedené prístroje neplatí, keď sú tieto prístroje koncipované a určené výlučne pre rádioamatérov v zmysle čl. 2, ods. 3.
6/ Členské štáty musia informovať Komisiu a ostatné členské štáty o kompetentných úradoch uvedených v tomto článku a o orgánoch zodpovedných za vydávanie EC certifikátov o typových skúškach uvedených v paragrafe 5, ako aj o ich špecifických úlohách pre výkon ktorých boli tieto orgány menované, ako aj ich o ich identifikačných číslach, ktoré im predtým udelila Komisia.
Komisia musí publikovať v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam poverených úradov a orgánov s ich identifikačnými číslami a úlohami, pre ktoré boli poverené. Komisia musí zabezpečovať aktualizáciu tohto zoznamu.

7. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9:
(a) 	Ak členský štát alebo kompetentný úrad zistí, že CE označenie nebolo náležito pripevnené, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca ustanovený v rámci Spoločenstva je povinný zariadiť, aby výrobok zodpovedal ustanoveniam týkajúcim sa CE označenia a napravil ich porušenie za podmienok, aké uloží tento členský štát;
(b) 	Ak takáto nezhoda pokračuje, členský štát musí urobiť všetky zodpovedajúce opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil umiestneniu takýchto výrobkov na trh, alebo aby zabezpečil ich stiahnutie z trhu v súlade s postupmi stanovenými v článku 9.	N

O*	1	§5

§2	(1)	Prístroje, pri ktorých výrobca alebo jeho splnomocnenec (ďalej len „výrobca“) nepoužil alebo len sčasti použil harmonizované slovenské technické normy, alebo ak také normy neexistujú alebo takéto normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na prístroj vzťahujú, výrobca alebo jeho splnomocnenec musí okrem posúdenia zhody uchovávať doplní technickú konštrukčnú dokumentáciu pre potreby orgánov dohľadu (§ 30 zákona). Táto technická konštrukčná dokumentácia opisuje prístroj a postupy, ktoré sa použili na zabezpečenie zhody prístroja s technickými požiadavkami (§ 1 ods. 1 a § 3) a zahŕňa technickú správu alebo certifikát pričom aspoň jeden z týchto dokumentov vystavila autorizovaná osoba. Technická konštrukčná dokumentácia musí byť k dispozícii orgánom dohľadu 10 rokov po tom, čo bol posledný výrobok uvedený na trh.
(2)	Ak výrobca nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo v štáte Európskych spoločenstiev, povinnosť poskytnúť v určenej lehote technickú konštrukčnú dokumentáciu orgánom dohľadu prechádza na osobu uvádzajúcu prístroj na trh.opisom postupov použitých na zabezpečenie zhody prístroja so všetkými technickými požiadavkami, ktoré potvrdí autorizovaná osoba.
(3)	Výrobca pred uvedením na trh vydá na prístroj vyhlásenie o zhode a prístroj označí značkou zhody, ktorá osvedčuje splnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia, ak je prístroj správne nainštalovaný a používaný v súlade s účelom, na ktorý bol vyvinutý. Vyhlásenie o zhode je povinný výrobca uchovávať počas 10 rokov od uvedenia posledného výrobku na trh.
(4)	Značka zhody podľa odseku 3 sa umiestňuje na prístroj, obal, návod na použitie alebo záručný list.
(9)	Prístroj, ktorý spĺňa ustanovenia odsekov 1 až 3, sa považuje za prístroj spĺňajúci požiadavky § 3.
(10)	Ak prístroj spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, nie je možno klásť mu prekážky pri uvádzaní na trh alebo do prevádzky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

Za prístroje podľa § 1 ods. 1 sa nepovažujú amatérske vysielacie rádiové stanice) s výnimkou prípadov, ak sú dostupné v obchodnej sieti, a prístroje, ktorých uvedenie na trh sa s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu spravuje osobitnými technickými predpismi.

	Y

Y	Y

Y	

* nariadenie vlády  č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.	
11	Smernica 76/889/EHS a smernica 76/890/EHS sa ruší dňom 1. januára 1992.	n.a.							
12	1.	Členské štáty musia dovoliť po obdobie do 31. Decembra 1995 autorizáciu uvádzania na trh alebo do prevádzky tých zariadení, ktoré upravuje táto smernica a ktoré vyhovujú národným predpisom, ktoré boli platné na ich území do 30. Júna 1992

2/ Členské štáty oznámia Komisii text vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vydali v odbore spadajúcom pod túto smernicu.
Členské štáty musia prijať a publikovať ich zákony, predpisy a správne postupy nevyhnutné na to, aby ich národná legislatíva bola v súlade s touto smernicou najneskôr do 3 mesiacov od jej prijatia. O hore uvedených skutočnostiach informujú komisiu. Prijaté národné predpisy obsahujú odkaz na túto smernicu alebo musia byť sprevádzané takýmto odkazom v čase ich úradnej publikácie. Metóda uskutočňovania takýchto odkazov musí byť ustanovená členskými štátmi.
Členské krajiny oznámia Komisii texty obsahujúce základné ustanovenia národnej legislatívy, ktoré prijali v oblastiach upravovaných touto smernicou.	n.a.							
13	Táto smernica je určená pre členské štáty.
Brusel, 3. Mája 1989
V mene Rady
prezident F. Solbes	n.a.							
Prílo-ha I	1. ES vyhlásenie o zhode
ES vyhlásenia o zhode musia obsahovať:
- popis príslušného prístroja alebo príslušných prístrojov
- miesto nálezu špecifikácie, na ktorom bola vyhlásená zhoda, ako aj prípadne interné podnikové opatrenia, ktorými sa zabezpečuje zhoda prístrojov s predpismi tejto smernice
- údaje o podpisujúcom, ktorý môže právne záväzne podpisovať za výrobcu alebo jeho splnomocnenca
- prípadne miesto nálezu potvrdenia konštrukčného vzoru vystaveného nahláseným miestam	N	1	§6	1.	§ 6 s väzbou na §13 zákona 264/99 v znení jeho novely:
„Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje:
a)	identifikačné údaje výrobcu,
b)	identifikačné údaje o prístroji,
c)	opis a určenie prístroja a ďalšie údaje o prístroji,
d)	údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody,
e)	zoznam technických predpisov, s ktorými sa vyhlasuje zhoda,
f)	zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých na posúdenie zhody,
g)	text, ktorým osoba vydávajúca vyhlásenie o zhode vyhlasuje a potvrdzuje, že prístroj spĺňa  technické požiadavky,
h)	údaje o autorizovanej osobe, ak ju výrobca alebo dovozca využil pri posudzovaní zhody, číslo certifikátu, dátum vydania a dátum platnosti,
i)	dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode,
j)	meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode, podpis a odtlačok pečiatky.“.
	Y*	Y	*Plná kompa-tibilita vrátane pravi-diel pôvodu dosiah-nutá až podpí-saním PECA	
2	2.	CE označenie o zhode
 CE označenie o zhode musí pozostáva z iniciálok „CE“ v takejto forme:
•	Ak sa označenie zmenší alebo zväčší, musia sa rešpektovať proporcie dané vo vyššie uvedenom náčrte.
•	Ak prístroje podliehajú iným smerniciam pokrývajúcim iné aspekty a ktoré tiež ustanovujú pripevňovanie CE označenia, ako je uvedené v článku 4 (2) musia tieto smernice uvádzať predpoklad, že dané výrobky sú v súlade s ustanoveniami týchto iných smerníc.
•	Ak však v prechodnom období má výrobca možnosť vybrať si, ktoré opatrenia bude uplatňovať, potom musí v CE označení uviesť prispôsobenie iba tej smernici, ktorú uplatnil. V takomto prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách požadovaných smernicami musí uviesť podrobný súpis aplikovaných smerníc tak, ako boli publikované v Úradlnom vestníku Európskych spoločenstiev.“;
•	Rôzne komponenty CE označenia musia mať v princípe rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť menší ako 5 mm.

- označenie CE sa skladá zo skratky CE /viď dolu/ a označenia roka, v ktorom bola značka umiestnená
CE
- túto značku treba prípadne doplniť značkou nahláseného miesta, ktoré vystavilo potvrdenie o konštrukčnom vzore ES
- ak prístroje spadajú pod iné smernice, ktoré predvídajú označenie CE, tak použitie označenia CE poukazuje tiež na zhodu s požiadavkami týchto iných smerníc	N	1	§7	(1)	Výrobca alebo dovozca prístrojov vydá vyhlásenie o zhode na základe posúdenia zhody vykonaného autorizovanou osobou. Toto ustanovenie stráca účinnosť spolu s nadobudnutím účinnosti odseku 2.
(2)	Výrobca pred uvedením na trh posúdi zhodu prístroja vyrobeného v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskych spoločenstiev postupom podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona, vydá vyhlásenie o zhode a umiestni značku zhody podľa § 21 zákona.
(3)	Dovozca pred uvedením prístroja na trh zabezpečí posúdenie zhody autorizovanou osobou, vydá vyhlásenie o zhode prístroja vyrobeného mimo Slovenskej republiky alebo mimo členských štátov Európskych spoločenstiev a umiestni značku zhody podľa § 17 ods. 3 zákona.	Y*	Y	* plná kompatibilita vrátane pravidiel pôvodu sa dosiahne až po vstupe SR do EÚ	
Prílo-ha II	Kritériá, ktoré musia dodržať členské štáty pri vyhadzovaní miest, ktoré majú nahlásiť.
Miesta určené členskými štátmi musia spĺňať nasledovné minimálne predpoklady:
1. potrebný presonál, ako aj zodpovedajúce prostriedky a výbavu
2. technickú kompetenciu a integritu poslania personálu
3. nezávislosť vedúcich síl technického personálu od všetkých kruhov, skupín alebo osôb, priamo alebo nepriamo zainteresovaných na trhu príslušných výrobkov, so zreteľom na výkon skúšobného postupu a vypracovania správ, vystavenie potvrdení a monitorovaciu činnosť podľa tejto smernice
4. dodržiavanie služobného tajomstva personálom
5. uzavretie poistenia povinného určenia, pokiaľ nie je určenie zaistené štátom na základe vnútroštátnych právnych predpisov
Predpoklady bodu 1 a 2 pravidelne preskúšajú kompetentné úrady členských štátov.	N	1	Prí-loha 1	Minimálne podmienky pre autorizované osoby
Autorizovaná osoba podľa § 11 zákona určená autorizujúcim orgánom spĺňa nasledujúce minimálne podmienky:
1.	disponovať dostatkom zamestnancov, nevyhnutnými prostriedkami a technickým vybavením,
2.	technickú spôsobilosť a profesionálnu integritu zamestnancov,
3.	nezávislosť pri vykonávaní skúšok, príprave protokolov, vydávaní certifikátov a vykonávaní overovacej činnosti požadovanej týmto nariadením, zamestnancov a technických zamestnancov vo vzťahu ku všetkým kruhom, skupinám alebo osobám majúcich priamy alebo nepriamy záujem na príslušnom výrobku,
4.	dodržiavanie obchodného tajomstva zamestnancami,
5.	byť poisteným proti občianskej zodpovednosti ak tato zodpovednosť nie je pokrytá štátom v rámci národnej legislatívy.
Plnenie podmienok podľa bodov 1 a 2 pravidelne kontroluje príslušný autorizujúci orgán.“.
	Y	Y		
Prílo-ha III	Zoznam podstatných požiadaviek bezpečnosti (s vysvetlivkami)
Najvyššia hodnota elektromagnetického rušenia vychádzajúceho z prístrojov sa musí merať tak, aby nebola ovplyvnená prevádzka zvlášť nasledovných aparátov:
a) súkromné tónové a televízne prijímače
b) priemyselná výstroj
c) mobilné rádiostanice
d) komerčné mobilné rádiostanice a rádiotelefonické prístroje e) lekárske a vedecké aparáty
f) informačnotechnologické prístroje
g) domáce prístroje a elektronická výbava domácností
h) rádiostanice pre leteckú a lodnú dopravu
i) elektrické vyučovacie prístroje
j) telekomunikačné siete a prístroje k) rozhlasové a televízne prijímače 
l) lampy a lampy s luminiscentnými látkami
Prístroje uvedené pod písmenami a) až l) musia byť vybavené tak, aby v normálnom EMV prostredí vykazovali na mieste nasadenia primeranú úroveň odolnosti voči rušeniu, aby sa mohli pri zohľadnení hodnôt rušenia vychádzajúceho z prístrojov zodpovedajúcim normám podľa čl. 7 prevádzkovať bez ovplyvnenia.
Údaje potrebné pre prevádzku aparátu podľa určenia musia byť obsiahnuté v priloženom návode na obsluhu.	N	1	§3
O2	(2)	Maximálne elektromagnetické rušenie generované prístrojom môže byť len také, ktoré nebráni použitiu najmä týchto prístrojov:
a)	rozhlasové a televízne prijímače pre domácnosť,
b)	priemyselné výrobné zariadenia,
c)	mobilné rádiové zariadenia,
d)	mobilné rádiové a komerčné rádiotelefóne stanice,
e)	zdravotnícke a vedecké prístroje,
f)	zariadenia informačných technológií,
g)	elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť,
h)	letecké a námorné rádiové prístroje,
i)	vzdelávacie elektronické zariadenia,
j)	telekomunikačné siete a zariadenia,
k)	rozhlasové a televízne vysielače,
l)	svietidlá a žiarivky.
(3)	Prístroje a osobitne prístroje uvedené v odseku 2 písm. a) až l) musia byť konštruované takým spôsobom, aby v prostredí, v ktorom sa budú používať, mali primeranú úroveň odolnosti a aby bola umožnená ich nerušená prevádzka s prístrojmi spĺňajúcimi požiadavky noriem uvedených v § 4, nachádzajúcimi sa v tomto prostredí.
Informácie umožňujúce používanie prístrojov v súlade so zamýšľaným účelom obsahuje návod priložený k prístroju.	Y	Y