Kategorizácia bezpečnostných problémov

Označenie 	Názov Bezpečnostného problému	Identifikované bezpečnostné problémy	
		Kategorizácia BP  pod¾a EBP WWER 03 pre JE VVER 440/213	Aktuálny stav BP na  JE V-2	
G01	Klasifikácia komponentov	II	vyriešené	
G02	Kvalifikácia zariadení	III	II	
G03	Analýza spo¾ahlivosti systémov bezpeènostnej triedy 1 a 2	II	vyriešené	
RC01	Zabránenie nekontrolovaného riedenia kvapalného absorbátu v primárnom okruhu	II	I	
CI01	Krehnutie TNR a jeho monitorovanie	II	vyriešené	
CI02	Nedeštruktívne skúšky	III	vyriešené	
CI03	Obmedzovaèe š¾ahania primárneho potrubia	II	vyriešené	
CI04	Integrita kolektora PG	II	I	
CI05	Integrita výmenníkových rúrok PG	II	vyriešené	
CI06	Rozvod napájacej vody PG	I	vyriešené	
S01	Ochrana pred natlakovaním PO za studena	II	II	
S02	Zmiernenie prasknutia primárneho kolektora PG	II	II	
S03	Chladiaci systém upchávok HCÈ	II	I	
S04	Kvalifikácia od¾ahèovacích a poistných ventilov KO na prepúšanie vody	II	I	
S05	Riziko upchatia zberaèov vody na podlahe boxu PG	III	vyriešené	
S06	Integrita sacích trás k výmenníkom HSCHZ	II	I	
S07	Integrita tepelných výmenníkov HSCHZ	II	I	
S08	Armatúry s pohonom na doplòovacích trasách SAOZ	I	vyriešené	
S09	Kvalifikácia PVPG a PSA na prepúšanie vody	II	II	
S10	Prevádzka PVPG a PSA pri nízkom tlaku	II	II	
S11	Regulaèné ventily hladiny PG	I	vyriešené	
S12	Postupy pre doplòovanie superhavarijnej napájacej vody	I	vyriešené	
S13	Zranite¾nos systému napájacej vody – SHN	III	III	
S14	Vzduchotechnický systém BD a ND	II	II	
S15	Systém odvodu vodíka (systém kontroly koncentrácie vodíka v HZ)	II	II	
S16	Odvzdušòovanie PO v havarijných podmienkach	II	II	
S17	Systém technickej vody dôležitej	II	II	
SKR01	Spo¾ahlivos SKR	II	I	
SKR02	Projekt pôsobenia bezpeènostných systémov	I	I	
SKR03	Preh¾ad prvopríèin HO1	II	vyriešené	
SKR04	Ergonometria dozorní	II	I	
SKR05	Fyzické a funkèné oddelenie BD a ND	II	I	
SKR06	Monitorovanie podmienok prostredia strojných zariadení	I	vyriešené	
SKR07	Diagnostické systémy na PO	II	vyriešené	
SKR08	Monitorovací systém veka tlakovej nádoby reaktora	II	vyriešené	
SKR09	Prístrojové vybavenie pre monitorovanie havárie	II	II	
SKR10	Centrum technickej podpory (technické podporné centrum)	II	I	
SKR11	Riadenie chem. režimu a monitorovacie zariadenia (primárny a sekundárny okruh)	I	vyriešené	
EL01	Logika nábehu dieselgenerátorov	I	vyriešené	
EL02	Spo¾ahlivos dieselgenerátorov	I	I	
EL03	Ochranné signály dieselgenerátorov	I	vyriešené	
EL04	Vnútorné zdroje napájania vlastnej spotreby pre riadenie poruch. a havar. stavov	I	vyriešené	
EL05	Vybíjací èas bateriek	II	I	
KONT01	Pevnostné chovanie barbotážneho systému (max. tlak diferencie) pri LOCA	III	I	
KONT02	Termohydraulické chovanie barbotážneho systému	II	vyriešené	
KONT03	Úniky z kontajnmentu	II	vyriešené 	
KONT04	Maximálne tlakové diferencie na steny medzi priestormi hermozóny	II	vyriešené	
KONT05	Max. tlaku v kontajnmente a vytvorenie podtlaku po skonèení dynam. procesu	I	I	
IH01	Systematická analýza rizika požiaru	II	vyriešené	
IH02	Požiarna prevencia	III	II	
IH03	Detekcia požiaru a hasenie	II	I	
IH04	Zmiernenie úèinku požiaru	II	I	
IH05	Systematická analýza zaplavení	I	I	
IH06	Turbínové úlomky	I	vyriešené	
IH07	Vnútorné riziká vyvolané prasknutím vysokoenergetického potrubia	III	III	
IH08	Pád ažkého bremena	I	I	
EH01	Seizmický projekt	III	III	
EH02	Analýzy extrémnych prírodných podmienok špecifických pre elektráreò	I	vyriešené	
EH03	Vonkajšie riziká vyvolané ¾udskou èinnosou	II	I	
AA01	Rozsah a metodika havarijných analýz	II	vyriešené	
AA02	QA údajov o elektrárni používaných v havarijných analýzach	I	vyriešené	
AA03	Validácia poèítaèového kódu a modelu elektrárne	II	vyriešené	
AA04	Dostupnos výsledkov havarijných analýz na podporenie prevádzky elektrárne	I	vyriešené	
AA05	Analýza roztrhnutia parovodu	I	 vyriešené	
AA06	Prechodové stavy s podchladením po spojené s tlakovým teplotným šokom	II	vyriešené	
AA07	Prasknutie kolektora PG	II	vyriešené	
AA08	Havárie pri prevádzke na nízkom výkone a pri odstavenom reaktore	II	vyriešené	
AA09	ažké havárie	I	vyriešené	
AA10	Pravdepodobnostné hodnotenie bezpeènosti (PSA)	I	vyriešené	
AA11	Havárie s riedením PO	I	vyriešené	
AA12	Pád kontajnera pre vyhorené palivo	I	vyriešené	
AA13	Predpokladané prechodové procesy bez HO	I	vyriešené	
AA14	Úplná strata napájania vlastnej spotreby	I	I	
AA15	Úplná strata odvodu tepla	I	I	
OP01	Predpisy pre normálnu prevádzku	-	vyriešené	
OP02	Havarijné prevádzkové predpisy	-	- vyriešené	
OP03	Limity a podmienky	-	- vyriešené	
OP04	Kultúra bezpeènosti	-	- vyriešené	
OP05	Spätná väzba	-	- vyriešené	
OP06	Program zabezpeèovania kvality	-	- vyriešené	
OP07	Vedenie údajov a dokumentácie	-	- vyriešené	
OP08	Filozofia používania predpisov	-	- vyriešené	
OP09	Program kontrolných skúšok	-	- vyriešené	
OP10	Komunikaèný systém	-	rieši sa v BK	
OP11	Radiaèná ochrana monitorovania	-	rieši sa v BK	
OP12	Výcvikové programy	-	- vyriešené	
OP13	Havarijné centrum – HC	-	rieši sa v BK