Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. …/2002 Z. z.
Prvá fáza
Najväčší príkon obvodu predradník - svetelného zdroja vyjadrený vo wattoch je určený touto tabuľkou
Kategória predradníka | Výkon žiarivky | Najväčší príkon obvodu predradník - svetelného zdroja
| 50 Hz | VF |

1

15 W
18 W
30 W
36 W
38 W
58 W
70 W

13,5 W
16 W
24 W
32 W
32 W
50 W
60 W

25 W
28 W
40 W
45 W
47 W
70 W
83 W

2

18 W
24 W
36 W

16 W
22 W
32 W

28 W
34 W
45 W

3

18 W
24 W
36 W

16 W
22 W
32 W

28 W
34 W
45 W

4

10 W
13 W
18 W
26 W

9,5 W
12,5 W
16,5 W
24 W

18 W
21 W
28 W
36 W

5

18 W
26 W

16 W
24 W

28 W
36 W

6

10 W
16 W
21 W
28 W
38 W

9 W
14 W
19 W
25 W
34 W

18 W
25 W
31 W
38 W
47 W

Ak je predradník navrhnutý pre žiarivku, ktorá je v rozsahu dvoch hodnôt uvedených v tejto tabuľke, najväčší príkon obvodu predradník - svetelného zdroja je vypočítaný lineárnou interpoláciou medzi dvoma hodnotami najväčšieho príkonu pre dva najbližšie výkony žiariviek uvedené v tabuľke.