Príloha č. 3
 k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z. 

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJÚ OSOBNÉ 
OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY 

Práce, pri ktorých sa poskytujú a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, ak sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca, sú najmä 

1.	OCHRANA HLAVY
1.1.	Ochranná prilba pri 
1.1.1.	stavebných prácach, najmä prácach na lešení a vo výškach, pod nimi alebo v ich  blízkosti, pri montáži a demontáži debnenia a lešenia, pri montážnych a inštalačných prácach, pri demolačných prácach,
1.1.2.	práci v chemických prevádzkach,
1.1.3.	práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, oceľových hydraulických konštrukciách, na stožiaroch, vežiach, vysokých peciach, v oceliarňach a valcovniach,  vo veľkých nádržiach, veľkom potrubí, v kotolniach,
1.1.4.	práci v energetike,
1.1.5.	práci v jamách, výkopoch, šachtách a tuneloch,
1.1.6.	zemných prácach a prácach v lomoch, prácach s kameňom,
1.1.7.	práci v podzemí, povrchových baniach, pri vrtných a geofyzikálnych prácach, pri práci na skládkach uhlia,
1.1.8.	práci so vstreľovacím náradím,
1.1.9.	trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní výbušnín,
1.1.10.	práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, žeriavov, dopravníkov, pri zdvíhaní bremien na vysokozdvižných vozíkoch,
1.1.11.	abrazívnom čistení materiálov brokmi a pieskom (otryskávanie),
1.1.12.	vysokých peciach, v oceliarňach, vo valcovniach, v lisovniach, pri spracúvaní kovov, kovaní, zlievaní,
1.1.13.	práci v priemyselných peciach, kontajneroch, strojových zariadeniach, silách, zásobníkoch a potrubiach, 
1.1.14.	stavbe lodí,
1.1.15.	posunovaní na železnici,
1.1.16.	práci na bitúnku,
1.1.17.	ťažbe dreva a lesníckej činnosti,  pri ktorej hrozí nebezpečenstvo pádu predmetov z výšky,
1.1.18.	práci v stiesnených priestoroch,
1.1.19.	likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov, pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a živelných pohromách.

1.2.	Ochranná čiapka, šatka pri práci
1.2.1.	pri pohyblivých zariadeniach a ich častiach,
1.2.2.   v prostredí s nebezpečenstvom infekcie.

1.3.     Protihluková prilba pri
1.3.1.   práci v hluku pri vysokých hladinách a frekvenciách.
 
2.	OCHRANA SLUCHU
2.1.     Chránič sluchu pri
2.1.1.   tvarovaní kovov,  napríklad pri kovaní, lisovaní, valcovaní, razení,
2.1.2.   práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím,
2.1.3.   práci v blízkosti kompresorov,
2.1.4.   práci pozemného personálu na letiskách,
2.1.5.   práci s baranidlom,
2.1.6.   práci v drevospracujúcom a textilnom priemysle,
2.1.7.   práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi,
2.1.8.   spracúvaní keramických a tehliarskych surovín,
2.1.9.   pri rezaní železobetónových prefabrikátov.
 
3.	OCHRANA ZRAKU A TVÁRE
3.1.	Ochranné okuliare, štít na ochranu tváre, kukla pri
3.1.1.   zváraní, brúsení, rozbrusovaní,
3.1.2.   dlabaní a sekaní,
3.1.3.   ťažbe a spracúvaní hornín,
3.1.4.   ťažbe a spracúvaní dreva,
3.1.5.   práci so vstreľovacím náradím, s vŕtacím náradím,
3.1.6.   odstraňovaní častí materiálu alebo pri práci,  pri ktorej vzniká odpad (úlomky, triesky, prach),
3.1.7.   abrazívnom čistení materiálu brokmi a pieskom (otryskávanie),
3.1.8.  práci s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekčnými látkami a žieravými čistiacimi prostriedkami, práci s biologickými materiálmi a liečivami,
3.1.9.   práci s roztavenými látkami alebo pri práci v blízkosti týchto látok,
3.1.10.  rozprašovaní tekutín, prachových častíc,
3.1.11.  práci v sálavom teple (sálavom žiarení),
3.1.12.  práci s lasermi, ultrafialovým žiarením, silným svetelným žiarením,
3.1.13.  práci s motorovou reťazovou pílou a krovinorezom,
3.1.14.  likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
3.1.15.  trhacích  prácach,  pri  odpaľovaní  ohňostrojov  a pri zneškodňovaní výbušnín,
3.1.16.  skiaskopických a intervenčných rtg vyšetreniach,
3.1.17.  práci s rádiofarmakami.

4.	OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNOV
4.1.	Ochranné rúško, maska, respirátor, dýchací prístroj pri
4.1.1.	práci s nebezpečnými látkami,
4.1.2.   práci v prostredí s nedostatkom kyslíka,
4.1.3. práci v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
4.1.4.   práci v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4.1.5.   práci v  blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
4.1.6.   práci v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
4.1.7.   vymurúvaní pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
4.1.8.   zariadeniach s vysokou prašnosťou,
4.1.9.   likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
4.1.10. práci v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
4.1.11.  práci v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
4.1.12.  nanášaní náterových látok,
4.1.13.  ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,
4.1.14.  strojovom brúsení dreva,
4.1.15.  zdravotnom vyšetrení a ošetrení,
4.1.16.  práci v archívoch.
 
5.        OCHRANA HORNÝCH KONČATÍN
5.1.     Ochrana predlaktia pri
5.1.1.   vykosťovaní a krájaní mäsa,
5.1.2.   armovaní železa.

5.2.     Ochranné rukavice pri
5.2.1.  práci s materiálmi so zvýšenou alebo so zníženou teplotou,
5.2.2. práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami,
5.2.3.   zváraní,
5.2.4.  manipulácii s predmetmi, ktoré majú ostré hrany, s výnimkou prác, pri ktorých je nebezpečenstvo zachytenia rukavíc,
5.2.5.   práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,
5.2.6.   práci s rádioaktívnymi látkami, so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
5.2.7.  práci s biologickými materiálmi, v prostredí s nebezpečenstvom infekcie,
5.2.8.   práci s vibrujúcimi nástrojmi.
 
5.3.     Rukavice z kovovej sieťoviny pri
5.3.1.   vykosťovaní a krájaní mäsa ručným nožom,
5.3.2.   výmene nožov na rezacích strojoch.
 
6.	OCHRANA DOLNÝCH KONČATÍN
6.1.	Ochranná obuv s podrážkami odolnými proti prepichnutiu  a prerezaniu pri
6.1.1.	stavbe skeletu budovy, základov a cestných prácach,
6.1.2.   lešenárskych prácach,
6.1.3.   demolácii budov a konštrukcií,
6.1.4. práci s betónovými a prefabrikovanými dielmi, pri montáži debnenia a jeho odstraňovaní,
6.1.5.   nádvorných prácach a prácach v skladoch,
6.1.6.   práci na strechách,
6.1.7.   práci v lese,
6.1.8. práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, stožiaroch, vežiach, výťahoch, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých peciach, v oceliarňach a valcovniach, vo veľkých  nádržiach, veľkých  potrubiach,  v  kotolniach,  v energetických  zariadeniach, na žeriavoch,
6.1.9.   stavbe pecí,  montáži  vykurovacích,  vetracích zariadení a kovových dielcov,
6.1.10.  údržbe a oprave strojov,
6.1.11.  prestavbe a údržbárskych prácach,
6.1.12. vysokých peciach, v oceliarňach, valcovniach, pri formovaní foriem na odlievanie, spracúvaní kovov, kovaní, lisovaní,  valcovaní, ťahaní drôtov,
6.1.13.  práci s kameňom a pri jeho spracúvaní,
6.1.14.  práci v lomoch a otvorených výkopoch, na uhoľných skrývkach,
6.1.15.  ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov, razení a hĺbení podzemných priestorov,
6.1.16.  výrobe a spracúvaní tabuľového a obalového skla,
6.1.17.  manipulácii s formami v keramickom priemysle, chemickom priemysle,
6.1.18.  vymurúvaní pecí v keramickom priemysle,
6.1.19.  formovaní v keramickom priemysle a v priemysle stavebných hmôt,
6.1.20.  doprave a skladovaní,
6.1.21.  práci s mrazenými blokmi mäsa a blokmi konzervovaných potravín,
6.1.22.  stavbe lodí,
6.1.23.  posunovaní železničných vozňov,
6.1.24.  likvidácii následkov havárií, zdolávaní požiarov.
 
6.2.     Ochranná obuv proti šmyku pri
6.2.1.   práci na strechách,
6.2.2.   práci na leteckej technike,
6.2.3.   práci na šmykľavej, napríklad vlhkej podlahe.
 
6.3.     Ochranná obuv s tepelnoizolačnou podrážkou pri
6.3.1.   práci s veľmi horúcimi alebo veľmi studenými materiálmi.
 
6.4.     Ochranná obuv, ktorú možno rýchlo a ľahko vyzuť pri
6.4.1.  práci s nebezpečenstvom preniknutia roztaveného kovu, agresívnych látok.
 
6.5.     Ortopedická obuv (proti statickej záťaži) pri
6.5.1.   práci, pri ktorej sa prevažne stojí alebo pohybuje.
 
6.6.     Ochranná obuv proti vlhku a chladu pri
6.6.1.   ošetrovaní zvierat,
6.6.2.   práci vo vlhkom prostredí,
6.6.3.   práci v chladnom prostredí.
 
6.7.     Ochranná obuv s antistatickou úpravou pri
6.7.1.   práci s nebezpečenstvom výbuchu, vo výpočtových strediskách, v operačných sálach.
 
6.8.     Ochranná obuv proti prieniku agresívnych látok pri
6.8.1.   práci v chemickom priemysle.
 
7.	     OCHRANA TRUPU
7.1.     Zástera odolná proti prerezaniu, prebodnutiu, vystužená pri
7.1.1.   vykosťovaní a rezaní mäsa,
7.1.2.   práci s ručným nožom, ak treba ťahať nôž smerom k telu,
7.1.3.   rezaní dreva na kotúčovej píle,
7.1.4.   klampiarskych prácach a pri práci so sklom.
 
7.2.     Kožená zástera pri
7.2.1.   zváraní,
7.2.2.   kovaní,
7.2.3.   zlievaní, odlievaní.
 
7.3.     Špeciálna zástera pri
7.3.1.   práci v ionizujúcom žiarení.
 
7.4.     Gumená alebo pogumovaná zástera pri
7.4.1.   práci s jedmi, žieravinami, rozpúšťadlami,
7.4.2.   práci s biologickými materiálmi,
7.4.3.   práci s kvapalinami.
 
7.5.     Bedrový a spevňovací pás pri
7.5.1.   práci v chlade,
7.5.2.   prácach spojených so zvýšenou fyzickou záťažou.
 
8.	OCHRANA CELÉHO TELA
8.1.     Ochranný odev pri
8.1.1. práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, s dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami,
8.1.2.   práci s horúcimi materiálmi alebo v ich blízkosti a všade tam, kde sa pociťuje vplyv nadmerného tepla,
8.1.3.   výrobe plochého a technického skla,
8.1.4.   abrazívnom čistení brokmi a pieskom (otryskávanie),
8.1.5.   práci v chladných priestoroch, najmä v hlbokomraziacich priestoroch,
8.1.6.   práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi,
8.1.7.   práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,
8.1.8.   ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov,
8.1.9.   práci na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (s rádioaktívnymi látkami),
8.1.10.  práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, 
8.1.11.  likvidácii následkov havárií,
8.1.12.  práci s biologickými materiálmi,
8.1.13.  trhacích prácach, ohňostrojných prácach, zneškodňovaní výbušnín.

8.2.     Ohňovzdorný ochranný odev pri
8.2.1.   zváraní v obmedzených priestoroch,
8.2.2.   zdolávaní požiarov,
8.2.3.   práci v prostredí s možnosťou výbuchu a požiaru.
 
8.3.     Odev chrániaci pred nepriaznivým počasím pri
8.3.1.   práci vonku v daždivom a chladnom počasí.
 
8.4.     Výstražný odev alebo vesta pri
8.4.1.   práci, pri ktorej musia byť zamestnanci zreteľne viditeľní.
 
8.5.     Ochranné zariadenie proti pádu, bezpečnostné lano, popruh pri
8.5.1.   práci vo výškach a nad priehlbňami,
8.5.2.   práci na lešení,
8.5.3.   montáži lešení,
8.5.4.   montáži stavebných prefabrikátov,
8.5.5.   práci na stožiaroch,
8.5.6.   práci na pracovných plošinách, výsuvných rebríkoch, v korunách stromov,
8.5.7.   práci v kabínach výškových žeriavov,
8.5.8.   práci vo výškových kabínach stohovacích a  vyhľadávacích  zariadení v skladoch,
8.5.9.   práci v horných častiach vrtných veží,
8.5.10.  práci v šachtách a stokách.

8.6.	 Ochranný skafander s dýchacím prístrojom pri
8.6.1. práci s rádioaktívnymi aerosólmi.
 
9.        OCHRANA KOŽE
9.1.     Ochranný olej, masť pri
9.1.1.   spracúvaní materiálov na povrchovú úpravu (napríklad drevených, kovových a iných predmetov),
9.1.2.   vypracúvaní koží,
9.1.3.   manipulácii s chemickými látkami, chemickými prípravkami,
9.1.4.   práci vo vlhkom prostredí.
 
10.      INÉ
10.1.    Bielizeň a ponožky pri
10.1.1.  práci v chlade,
10.1.2.  práci s biologickými faktormi.

10.2.   Osobný dozimeter pri práci v kontrolovanom pásme.

10.3.	 Gumený izolačný koberec pri elektrikárskych prácach.

10.4.	 Chránič štítnej žľazy pri
10.4.1 práci v röntgenovom žiarení.