Príloha č.1

Anotácie schválených projektov úloh výskumu a vývoja

1.
Názov projektu: Vypracovanie prehľadu o zariadeniach obsahujúcich PCB a o  
                           skládkovaných odpadoch s obsahom PCB
Riešiteľ:	   Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.
Charakteristika projektu: Inventarizácia činných i vyradených zariadení s obsahom PCB a skladovaných odpadov s obsahom PCB. Potreba inventarizácia vyplýva z implementácie predpisov a smerníc EÚ.    
Očakávané výsledky: Na základe vykonanej inventarizácie sa prijmú opatrenia na dekontamináciu zariadení obsahujúcich PCB a na zabezpečenie správneho nakladania s odpadmi obsahujúcimi PCB.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: životného prostredia.
Realizátor výsledkov: Ministerstvo životného prostredia SR

2.
Názov projektu: Podpora Slovenskej republiky na riešení úloh 5.RP k riešeniu projektu 
                           „Advanced logistik solutions for Danube waterway (ALSO)“
Riešiteľ: 	   Výskumný ústav dopravný Žilina
Charakteristika projektu: Optimalizácia využitia vodnej dopravy ako integrálnej a kľúčovej časti dopravného reťazca a vytvorenia pokrokovej a efektívnejšej brány pre prepravné služby a tým presunúť kapacity z pozemných dopravných spôsobov na vnútrozemskú vodnú dopravu na stredné a veľké vzdialenosti. 
Očakávané výsledky: Dosiahnutie konkurencieschopnosti a atraktívnosti zvýšením kvality, spoľahlivosti, flexibility a efektívnosti prístavov a vytvorenie integrovanejších sietí a prevádzkových platforiem na zvýšenie rozsahu a úrovne služieb v ponímaní manažmentu integrovaného logistického reťazca.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: dopravy.
Realizátor výsledkov:  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

3.
Názov projektu: Realizácia a prenos jednotky prietoku a pretečeného množstva  
                           technických kvapalín
Riešiteľ: 	   Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Charakteristika projektu: Realizácia prenosu jednotky pretečeného množstva kvapalných uhľovodíkov je plánovaná od úrovne referenčného etalónu pre fakturačné a prevádzkové meradlá v rozsahu prietoku 0,1 až 150 m3.h-1.  Optimalizáciou prenosu jednotky na faktu-račné a prevádzkové meradlá sa zlepšia ich parametre a tým sa presnejšie určí množstvo prebraných alebo odovzdaných kvapalných uhľovodíkov. Zistením metrologických vlastností meradiel na trasách ropovodov a produktovodov sa vypracuje efektívnejší spôsob pre identifikáciu únikov.
Očakávané výsledky: Zníženie strát pri prepravovaní kvapalných uhľovodíkov a to jednak strát spôsobených nepresnosťou meradiel, alebo strát spôsobených netesnosťou.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: rozvodov energií.
Realizátor výsledkov: Slovnaft Benzinol, a.s., Bratislava, Transpetrol, a.s., Bratislava

4.
Názov projektu: Zvýšenie presnosti merania množstva zemného plynu pri prevádzko- 
                           vých tlakoch nad 0,3 MPa zabezpečením metrologickej nadväznosti 
                           meradiel v rámci SR
Riešiteľ:	   Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Charakteristika projektu: Nákup zemného plynu sa realizuje na základe nameraných údajov pretečeného plynu pomocou plynomerov, ktoré merajú objem plynu pri podmienkach v mieste merania a k plynomeru pripojeným prepočítavačom množstva plynu, ktoré prepočítavajú odmeraný objem na vzťažné podmienky merania. V nakupovanom množstve plynu je zahrnutá aj neistota merania. Základným cieľom je spresniť bilanciu spotreby plynu o 0,3 % z meraného objemu pri vzťažných podmienkach. Realizáciou úlohy sa skráti doba potrebná na skúšku plynomerov a znížia sa náklady na skúšku o sumu 80 až 120 tis. Sk v porovnaní s nákladmi na skúšku v zahraničí.
Očakávané výsledky: Výber, návrh a projekčné spracovanie skúšobne plynomerov, ktorá bude vykonávať skúšky plynomerov pri podmienkach blízkych podmienkam pri meraní, t.j. pri vysokom tlaku a so zemným plynom ako skúšobným médiom. Rozšírená neistota stanovenia chýb merania bude nižšia ako 0,35 %.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: merania a regulácie, rozvodov energie.
Realizátor výsledkov: Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava

5.
Názov projektu: Projekt elektronizácie knižníc ako súčasť rozvoja informačných sietí SR 
                           (CASLIN)
Riešiteľ: 	   Univerzitná knižnica, Bratislava
Charakteristika projektu: Vytvorenie otvorenej informačnej siete knižníc SR s medzinárod-nými väzbami, usmernenie budovania lokálnych automatizovaných systémov jednotlivých knižníc.
Očakávané výsledky: Realizácia integrovaného informačného systému slovenských knižníc ako základného podsystému štátneho informačného systému SR.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: vedy, výskumu, vzdelávania.
Realizátor výsledkov: Univerzitná knižnica, Bratislava.

6.
Názov projektu: Optimalizácia a inovácia systémového nosiča náradia pre agrolesnícke 
                           technológie vo svahovo náročných, ťažkých lesníckych a poľnohospo- 
                           dárskych terénoch
Riešiteľ: 	    Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU Zvolen
Charakteristika projektu: Spracovanie koncepčno – konštrukčného riešenia základného bázového stroja a jeho prídavných zariadení ako stavebnicovo modulárnu jednotku s variabilnosťou technologických operácií.
Očakávané výsledky: Systémový nosič, ktorý zabezpečuje:
-	kosenie a obracanie trvalých trávnych porastov do sklonu 35 stupňov
-	oranie a rozmetanie granulovaného hnojiva a vyorávanie zemiakov vo svahoch, kde sa súčasná traktorová technika nedostane
-	technické parametre porovnateľné so zahraničnými výrobkami
-	cenu prijateľnú voči zahraničným výrobkom.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: poľnohospodárstva a lesníctva.
Realizátor výsledkov:  IDOS – PROJEKT, Banská Bystrica

7.
Názov projektu: Výskum a vývoj nových magnetoinduktívnych metód defektoskopických 
                           kontrol oceľových lán, oceľových kordov dopravných pásov, kordov 
                           pneumatík a potrubí.
Riešiteľ: 	    Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice
Charakteristika projektu: Výskum spôsobu magnetizácie zo zameraním na priečnu a pozdĺžnu magnetizáciu, výskum magnetickej detekcie porúch, overenie citlivosti snímačov  pre jednot-livé metódy detekcie, vytvorenie komplexného softwarového balíka pre vyhodnocovanie signálu snímača.
Očakávané výsledky: Vývoj a návrh konštrukcie prototypu defektoskopického snímača pre nepohyblivé oceľové súčiastky a jeho aplikácia pre oceľové laná, kordy a potrubia plynovodov. Prototypy defektoskopických hláv.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: plynárenského priemyslu a dopravy osôb.
Realizátor výsledkov:  NAFTA GAS, a.s., Malacky, LAVEX – lanovky a vleky, L.Mikuláš

8.
Názov projektu: Výskum a realizácia plazmatickej technológie pre MESA leptanie 
                           kremíkových diódových štruktúr
Riešiteľ: 	    Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Charakteristika projektu: Technológia umožní suché opracovávanie povrchu p-n prechodu budúcich diód po ich naryhovaní na kremíkovej doske. Pozornosť bude venovaná leptacím procesom v zmesi plynov SF6 a O2. Riešenie úlohy bude obsahovať aj návrh  na optimali-zovanie jednotlivých parametrov technologického procesu.
Očakávané výsledky: Experimentálne zariadenie pre hlboké leptanie kremíka, ktoré umožní odskúšať a optimalizovať technológiu MESA leptania pre vysokonapäťové diódy. Zavedenie navrhovanej technológie prispeje k zlepšeniu technických parametrov a zvýši ich exportnú schopnosť. Nasadenie technológie bude mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: elektrotechniky.
Realizátor výsledkov:  SEMIKRON, spol.s r.o., Radošína

9.
Názov projektu:    Čistý hliník pre automobilový priemysel
Riešiteľ: 	      Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
Charakteristika projektu: Hliník používaný pre odlievanie blokov motora nesmie obsahovať viac ako 8 ppm fosforu. V posledných rokoch sa obsah fosforu v hliníku vyrábanom v Slovalco a.s. zvyšuje, čím sa jeho uplatnenie aj na svetových trhoch znižuje. Cieľom úlohy je stanoviť príčiny zvyšovania obsahu fosforu v jednotlivých technologických uzloch a nájsť optimálne riešenie pre zabránenie zvyšovania obsahu fosforu vo vyrábanom hliníku.
Očakávané výsledky: Zmenou recyklácie niektorých surovín, úpravou vstupných surovín, prípadne zaradením filtračného zariadenia do odsávacieho potrubia anódových plynov udržať obsah fosforu pod hranicou 8 ppm.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: metalurgie hliníka.
Realizátor výsledkov:  SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom

10.
Názov projektu:   Vývoj keramických dosiek zasúvadlových uzáverov oceliarskych panví
Riešiteľ: 	     Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
Charakteristika projektu: Vývoj novej generácie žiaruvzdorných materiálov na báze SiAlON-ov využitím domácich prírodných materiálov, najmä pyrofilitu, ktorý sa karbotermickou redukciou v dusíku prevedie na SiAlON vhodný na výrobu dosiek zasúvadlových uzáverov.
Očakávané výsledky: 
- náhrada korundu SiAlONom v súčasne používanej surovine zvýši životnosť zasúvadlovej dosky päťkrát
- výroba hutnej vložky na báze SiAlON-u zvýši životnosť desaťkrát.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: hutníctva kovov.
Realizátor výsledkov:  VSŽ – Keramika, a.s., Košice

11.
Názov projektu:    Modernizácia a doplnenie Národnej siete seizmických staníc
Riešiteľ: 	      Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava
Charakteristika projektu: Nedostatky súčasnej Národnej siete seizmických staníc spôsobujú nízku mieru presnosti určenia seizmického ohrazenia najmä národohospodársky dôležitých lokalít, neumožňujú súčinnosť s orgánmi štátnej správy a včasnej informovanostiverejnosti v prípade výskytu silného zemetrasenia na Slovensku. Projekt má za cieľ modernizáciu staníc Modra – Piesky, Šrobárová a Vyhne na úroveň európskeho štandardu a vybudovanie nových staníc v lokalitách Žilina, Stará Lesná, Bardejov, Vihorlat, Cerová  vrchovina, Slánske vrchy a Komárno.
Očakávané výsledky:  Možnosť presnejšieho priestorového vyčlenenia aktívnych oblastí umožní redukovať neurčitosť charakteristík seizmického ohrozenia. V prípade lokalít atómových elektrární môže aj relatívne malé zníženie hodnôt charakteristík seizmického ohrozenia viesť k úspore nákladov aj u existujúcich elektrární rádove niekoľko sto miliónov korún.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:   jadrovej energetiky, stavebníctva.
Realizátor výsledkov:Geofyzikálny ústav SAV, Ministerstvo vnútra SR, Úrad civilnej obrany, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, Atómové elektrárne Bohunice, o.z., Jaslovské Bohunice

12.
Názov projektu:   Analýza stupňov ohrozenia biodiverzity pesticídnou ochranou rastlín
Riešiteľ: 	     Ústav experimentálnej fytopatológie  a entomológie SAV, Ivánka pri Dunaji
Charakteristika projektu:  Spoznanie vplyvu pesticídnej ochrany jabloňových sadov na spolo-čenstvá fytofágnych druhov hmyzu a výskum možnosti genetickej variability v odolnosti pásavky zemiakovej voči insekticídom.
Očakávané výsledky: Spoznanie faktorov potrebných na udržovanie výskytu škodlivých organizmov na tolerovanej hladine a rezistencie škodcov voči niektorým insekticídom. Získanie podkladov pre integrovanú ochranu prírody (genofondu)
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: ochrany životného prostredia.
Realizátor výsledkov: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

13.
Názov projektu:   Preparáty pre biologickú ochranu rastlín na báze huby Trichoderma
Riešiteľ: 	     Chemický ústav SAV, Bratislava
Charakteristika projektu: Úloha je zameraná na racionalizáciu prípravy biopreparátov na báze huby Trichoderma určených na ochranu rastlín (zemiaky, husto siate obilniny, vinice, kvety, skleníkové rastliny) pred hubovitými ochoreniami. V porovnaní s chemickými prípravkami biopreparáty vykazujú zdravotnú a ekologickú nezávadnosť.
Očakávané výsledky: 
- spórové suspenzie vhodné pre ošetrenie semien a pôdy pred výsevom a ošetrenie koreňov sadeníc pred presádzaním
- zmesné preparáty obsahujúce spóry, mycélium a enzýmy vhodné pre povrchovú aplikáciu na rastliny
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: pôdohospodárstva.
Realizátor výsledkov:  BIOMO, spol. s r.o., Trnava

14.
Názov projektu:   Modulárny zobrazovací systém rtg žiarenia s využitím detektorov na 
                             báze polovodičovej zlúčeniny GaAs
Riešiteľ: 	      Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava .
Charakteristika projektu: Vývoj a realizácia digitálneho zobrazovacieho systému (obrazu)  rentgenovského (rtg) žiarenia v oblasti energií fotónov 20 - 200 keV. Detekčný element tvorí lineárna matica GaAs detektorov rtg žiarenia s digitálnym polohovým rozlíšením pod 0,1 mm. Vyčítavacia elektronika môže separovať detegované fotóny podľa energetických oblastí, čo umožní aplikovať tzv. duálnu RTG metódu. Digitálny elektronický systém umožní spracovanie signálu počítačom s aplikačným SW pre 2D (3D) zobrazenie. Pôjde o zníženie radiačnej záťaže, lepšie rozlíšenie v kontraste, možnosť využita tzv. „dual rtg method“, úsporu času, minimalizácia nárokov na skladovacie priestory, úspora pracovnej kapacity.
Očakávané výsledky: vyústia do realizácie produktov: čip GaAs lineárnej matice - je možnosť využitia na medzinárodnom trhu a jednotlivého rtg detektora špičkových parametrov; viackanálový hybridný modul rtg snímača; pevný riadok rtg snímačov - aplikácia v bezpečnostnom systéme; prenosný a modulárny skener s programovým riadením a aplikačným SW - s aplikáciou v oblasti defektoskopie  materiálov.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: strojárenstva, elektrotechniky, informatiky.
Realizátor výsledkov: Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava; T and N System, spol. s r.o., Severná 5, Banská Bystrica

15.
Názov projektu:    Hodnotenie bezpečnosti jadrových elektrárni 
Riešiteľ: 	      Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a.s.
Charakteristika projektu: Adaptácia nových, vo svete uznávaných modifikácií výpočtových kódov a validácia používaných výpočtových modelov vo vytypovaných oblastiach determi-nistického hodnotenia jadrovej bezpečnosti. Dlhodobé monitorovanie stavu konštrukčných kovových materiálov kritických uzlov dôležitých komponentov JE. Projekt je zameraný na efektívne využitie technických a programových prostriedkov multifunkčného simulátora blokov VVER vyvinutého v rámci medzinárodného projektu  EVEREST.
Očakávané výsledky: Projekt venuje značnú pozornosť rôznym havarijným stavom, čo bude podstatným príspevkom k havarijnému plánovaniu a zároveň prostriedkom pre včasné a rýchle rozpoznanie odchýlok a trendov ohrozujúcich bezpečnostný stav JE. Vypracovaná bude aj metodika rozboru a vyhodnocovania porúch s podielom ľudského faktora.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  energetiky. 
Realizátor výsledkov: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

16.
Názov projektu:  Distribuovaný neurónový systém na riadenie rozvodu a spotreby energií 
                            a tekutých médií v priemyselných podnikoch
Riešiteľ: 	     PPA-SYSTEMS s.r.o. Liptovský Mikuláš
Charakteristika projektu: Uskutočnenie výskumných prác v oblasti výberu distribuovaných algoritmov riadenia distribuovaných neurónových riadiacich systémov, overení algoritmov na funkčných prvkoch distribuovaného systému pre potreby riadenia rozvodu a spotreby energií, následne vývoj prvkov, ako aj kompletného distribuovaného systému na riadenie rozvodu a spotreby energií a tekutých médií a prakticky overiť prototypy vyvinutých prvkov i celého systému.
Očakávané výsledky: jednoduché a lacné neurónové riadiace mikropočítače optimalizované na meranie a riadenie tokov jednotlivých druhov energií a tekutých médií;, neurónové merače spotreby energií a prietoku médií; neurónová  riadiaca sieť LON.
Smerovanie realizačného výstupu do oblastí: energetiky, informatiky.
Realizátor výsledkov: PPA CONTROLL, a.s., Bratislava

17.
Názov projektu:    Typový rad zariadení pre kontinuálne dávkovanie sypkých a granulo-
                              vaných substrátov. 
Riešiteľ: 	       VÚVT-Engineering, a.s., Žilina
Charakteristika projektu: Zariadenia pre kontinuálne dávkovanie sypkých a granulovaných substrátov umožní automatizovať výrobné procesy v chemickom, gumárenskom, potravinár-skom, a farmaceutickom priemysle, resp. inovovať súčasné výrobné linky so zámerom zvýše-nia sofistickej úrovne produkcie. Mikroprocesorová elektronika umožní napojenie dávkova-cích zariadení do podnikových lokálnych počítačových sietí s možnosťou dávkovanie regis-trovať, archívovať a vyhodnocovať. Táto činnosť úzko súvisí so zvyšovaním presnosti dávko-vania, sledovaním okamžitého stavu výroby a v konečnom dôsledku umožnením zavedenia noriem ISO 9000.
Očakávané výsledky: Očakáva sa vývoj a následne realizácia dávkovacích zariadení vyvinutých ako modulárna stavebnica komponentov, ktorá umožní zostaviť dávkovacie zariadenie s rôznymi požiadavkami na presnosť, hodinový výkon, veľkosť zásobníka a druh dávkovacieho systému. Zadávanie požadovaných parametrov bude umožnené z ovládacieho panela, alebo po linke počítača.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: spracovateľského priemyslu.
Realizátor výsledkov: VÚVT-Engineering, a.s., Žilina

18.
Názov projektu:    Veľkokapacitný modulárny systém vnútropodnikovej logistiky
Riešiteľ: 	       ZTS VVÚ, a.s., Košice 
Charakteristika projektu: Spracovanie komplexného systému pre projekčný návrh a zrýchlenú konštrukčnú a technologickú prípravu výroby veľkokapacitných vnútropodnikových logistických systémov pre kusový materiál na báze modulárnej stavebnice; vývoj programových nástrojov pre zrýchlené projektovanie TPV s MTZ. Projekčná a konštrukčná dokumentácia jednotlivých manipulačných modulov, ktorá bude tvoriť databázu pre programové nástroje.
Očakávané výsledky: Komplexný systém pre automatizované spracovanie projekčných návrhov, zrýchlenie konštrukčnej a technologickej prípravy výroby veľkokapacitých vnútropodnikových logistických systémov a konštrukčná dokumentácia modulov veľkokapacitných vnútropodnikových systémov.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: spracovateľského priemyslu.
Realizátor projektu: ZTS Výskumno-vývojový ústav, a.s., Košice.

19.
Názov projektu:    Nové káble a spojky pre prístupové a širokopásmové siete v telekomu-
                              nikáciách a pre špeciálne aplikácie
Riešiteľ: 	       VUKI, a.s., Bratislava.
Charakteristika projektu: Riešenie optimalizovanej konštrukcie a materiálového zloženia vybraných typov káblov a spojok pre nové aplikácie najmä v integrovaných telekomunikač-ných sieťach. Ich zavedenie do výroby, overenie, certifikácia a úplná pripravenosť k výrobe káblov. Projekt je odozvou potreby slovenského priemyslu, stavebníctva, telekomunikácií a riešením aktuálnych problémov nových prenosových médií - širokopásmových káblov a spojok.
Očakávané výsledky: Skupina optických káblov, včítane hybridných, doplnených metalickými pármi a štvorkami, metalických pre integrované širokopásmové siete podľa Telekomunikačného projektu II, požiadaviek na káble podľa tendrov COPERNET, ako i káblových armatúr podľa tých istých špecifikácií.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: spracovateľského priemyslu, informatiky, telekomunikácií.
Realizátor výsledkov: VUKI, a.s., Bratislava

20.
Názov projektu:       Modernizácia elektrickej výzbroje koľajových trakčných vozidiel
Riešiteľ: 	          Elektrotechnický výskumná a projektový ústav, a.s. Nová Dubnica
Charakteristika projektu: Vyvinúť, odskúšať, zaviesť do opakovanej výroby a následného užívania novú generáciu elektrotechnických a elektronických výrobkov, bez ktorých nie je možná modernizácia koľajových trakčných  vozidiel, a to: električiek a vagónov osobnej dopravy s plnou klimatizáciou.
Očakávané výsledky: Nová trakčná výzbroj poskytne užívateľovi výrazné - až 50% zníženie spotreby elektrickej energie, zníženie nárokov na údržbu prostredníctvom výmeny kontaktného jednosmerného motora za motor bezkontaktný. Nový centrálny zdroj elektrickej energie umožní realizáciu plne klimatizovaných vagónov, schopných premávať na medzinárodných tratiach rôznych napäťových sústav.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: priemyslu, elektrotechniky, dopravy.
Realizátor výsledkov: Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s., Nová Dubnica

21.
Názov projektu:     Riadiace systémy a pohony strojov pre malé a stredné výrobné 
                               prevádzky
Riešiteľ: 	        R.R. WUSAM a.s., Zvolen
Charakteristika projektu: Časť projektu je zameraná na výskum a realizáciu strojov pre potravinársky priemysel so zameraním na spracovanie mäsa - sleduje zníženie podielu ručnej práce pri spracovaní mäsa a časť je zameraná na zníženie vplyvu ľudského činiteľa vo výrobnom procese, zvýšenie a stabilizácia kvality výrobkov na základe štatistického vyhodnocovania a zlepšenie kvality pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Hlavným cieľom je stavba prototypov strojov a zariadení.
Očakávané výsledky: Konštrukčná dokumentácia pre výrobcu a výroba prototypov s možnosťou rýchlej malosériovej výroby (umývačka prepraviek, nasoľovačka mäsa) a „Obrábacie centrum presných kovografitových kief“.                  
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti : priemyslu.
Realizátor výsledkov: R.R.WUSAM, a.s., Zvolen

22.
Názov projektu:      Nápravy pre nízkopodlažný autobus a projekt obnovy autobusového 
                                parku
Riešiteľ: 	        Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov, a.s., Zvolen
Charakteristika projektu: Autobusový park pre hromadnú dopravu osôb je fyzicky opotrebo-vaný a vyžaduje si neodkladnú obnovu, v krátkom období 2-3 rokov takmer 80% vozového parku. Realizácia výroby autobusov slovenskými firmami je veľkou príležitosťou využiť vý-robný a ľudský potenciál a prísť na trh SR a iné trhy s doteraz netradičným výrobkom. Firma SlovBus a.s. plánuje rozšíriť rad autobusov o model mestského nízkopodlažného autobusu s výškou podlahy 360 mm.
Očakávané výsledky: Cestujúcim pohodlný nástup a výstup bez schodov, čo ocenia najmä invalidi na vozíkoch, matky s kočíkmi, cestujúci so zníženou pohyblivosťou. Celkove sa poskytne vyšší komfort cestovania hromadnou dopravou.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  strojárenstva, dopravy.
Realizácia výsledkov: PPS Detva Holding, a.s.

23.
Názov projektu:        Vývoj valivých ložísk s novou geometriou styku.
Riešiteľ:   	           VURAL a.s., Žilina
Charakteristika projektu: Obsahom výskumu je optimalizácia tvarov, rozmerov, mikroštruk-túr a energetických stavov povrchových vrstiev, akosti opracovania, kinematiky, pružných a trvalých deformácií a tribologických efektov na stykových plochách za účelom zníženia napäťových a únavových javov na nich a analýza teplotných polí. Osobitná pozornosť bude venovaná spôsobu vedenia valivých teliesok, konštrukcii separátorov valivých teliesok, ich vplyvu na výsledné vlastnosti ložísk a podmienkam použitia plastov pre ložiská pre elektro-motory. Tiež výskum prostriedkov hodnotenia vlastností a účinkov vzájomného pôsobenia súčastí ložísk a uložení v rôznych režimoch zaťaženia a prevádzkových podmienok a vývoj nových skúšobných staníc pre súbežné skúšky vlastností ložísk pre uloženie el. strojov toči-vých a ložísk pre prevodové skrine. Účelom programu je tiež získať teoretické a praktické využitelné poznatky pre konštruovanie valivých uložení.
Očakávané výsledky: V teoreticko-experimentálnej oblasti bude know-how pre inováciu typových radov valivých ložísk pre uloženie elektrických strojov točivých a uloženie v pre-vodovkách pre osobné automobily, ktorého súhrnným vyjadrením bude nová vnútorná kon-štrukcia, výpočtové metódy pre navrhovanie uložení a metodiky skúšok. Riešnie budú apli-kované a overené vo vývoji vybraných typov ložísk a v konštrukčnej dokumentácii pre celý typový rad. Skúšobné metódy budú aplikované a overené vo vývoji skúšobných staníc. Po-žiadavky na vývoj vyplývajú z konkrétnych požiadaviek výrobcu elektromotorov a automo-bilového priemyslu.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: strojárenstva a elektrotechnického priemyslu.
Realizátor výsledkov: VURAL, a.s. Žilina, KLF-ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto.

24.
Názov projektu:         Stroje a zariadenia pre letnú údržbu ciest a diaľnic
Riešiteľ:  	           VÝVOJ Martin, a.s., Matrin
Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky rozhodujúcich koridorov odsúhlasených v G24 - skupine ďialníc. Cieľom je vytvorenie a doplnenie sortimentu mechanizmov pre údržbu ciest, dialníc a mestských komunikácií o stroje pre kropenie a zmývanie povrchov vozoviek a signalizáciu výkonu cestnej údržby pre užívateľov cestnej siete. Navrhuje sa riešiť kropička na automobilovom podvozku a signalizačný prívesný vozík. Používaním tejto techniky by sa mala zvýšiť operatívnosť a kvalita údržby.  Projekt má ino-vačný a revitalizačný charakter v strojnom parku údržby komunikácií. Patrí medzi projekty vytvárajúce nové zamestnanecké príležitosti. Zvýraznenie prínosov u užívateľa vyniknutím univerzálneho podvozku spolu so zdrojom agregátov nadstavby s priamym dopadom na zní-ženie obstarávacej ceny vo vzťahu k cene jednoúčelových strojov.
Očakávané výsledky:  Predpoklad potreby je min. 10 ks kropičiek ročne, aby sme sa priblížili európskemu štandardu. Zároveň sa rieši náhrada dovozu kropičiek zo zahraničia. Cieľové parametre kropičiek: typ UK 8 s objemom 8 000 dm3 vody, typ UK 10 s objemom 10 000 dm3 vody, predné kropenie (striekanie) s pracovnou šírkou 2 040 mm, kropenie prúdnicou s hadi-cou o dĺžke 20 m, striekanie lafetovou prúdnicou s dosahom 50 m. Cieľové parametre signali-začných prívesov: Signalizačný vozík pre dialnice s rozmerom svetelného signalizačného štítu 2,2 x 3,6 m a pre cesty s rozmerom štítu 1,7 x 2,5 m. Vozík sa musí dať pripojiť za motorové vozidlo ako príves. Celková hmotnosť u ďialničnej verzie nesmie prekročiť 2 000 kg, u ces-tnej 1 200 kg. 
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  rozvoja infraštruktúry.
Realizátor výsledkov: VÝVOJ Martin, a.s., Martin

25.
Názov projektu:     Vývoj výrobného procesu a rozvoj výrobnej základne vybraných častí   
                               a prvkov v procese výroby plavidiel
Riešiteľ: 	        Slovenské lodenice, a.s., Komárno
Charakteristika projektu: Projekt reaguje na rozvoj nových technológií v lodnom odbore a prí-buzných odvetviach, ktoré popri zvýšení efektívnosti jednotlivých častí a prvkov v procese stavby plavidiel zabezpečia vyššiu kvalitu výrobkov. Cieľom je výskum moderných prvkov stavby lodí a systémová zmena súčasného technologického procesu v SLK, ktorej realizácia prinesie rozvoj výrobnej základne porovnatelný s lodenicami najvyspelejších európskych krajín. Bude komplexne analyzovaná výrobná základňa, skúmané nové progresívne riešenia vybraných prvkov celého technologického reťazca a zabezpečí sa adekvátna interakcia s vý-robkovým rozvojom, ktorý je determinovaný potrebami a požiadavkami trhu. 
Očakávané výsledky:  Rozhodujúce zariadenia a parametre reprezentujúce výsledok riešenia budú: - výroba objemových kormových a čelných sekcií bez použitia veľkorozmerových prípravkov,
-	zváranie oceľových, hliníkových, nerezových CuNiFe materiálov,
-	predpovrchová a povrchová úprava rôznych typov kovových materiálov,
-	ročná produkcia dielcov z hutného materiálu v 2 smenách do 30 tis. ton,
-	optimálny rozmer vyrábaného plavidla 100 x 13 x 14 m,
-	maximálny rozmer vyrábaného plavidla 141 x 17,5 x 25 m.
Technické parametre technologického systému zabezpečia vyrovnania nerovnomerností v jed-notlivých technologických uzloch a zmožnia dosiahnuť výrobnú kapacitu cca 15 plavidiel ty-pového predstaviteľa ročne a zvýšenie produktivity práce o min. 15 % v skúmaných oblas-tiach výrobného procesu.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  podpory priemyselného rozvoja. 
Realizátor výsledkov: Slovenské lodenice, a.s., Komárno

26.
Názov projektu:       Vývoj výroby izofytolu a ďalšie syntézy na báze acetylénu            
Riešiteľ: 	          Výskumný ústav pre petrochémiu, a. s., Prievidza.
Charakteristika projektu:  Úloha bude riešiť efektívne využitie acetylénu, ktorého monopol-ým výrobcom sú Novácke chemické závody, a.s. Nováky. Má priamu väzbu na hlavný smer rozvoja vedy a techniky a je v súlade s programom technologického a inovačného rozvoja priemyselných odvetví „Technologické a výrobkové inovácie chemického a ľahkého priemys-lu. Zameranie je orientované na podporu rozvoja malotonážnej chémie na báze acetylénu a podporu proexportnej politiky. Riešenie je v 2 čiastkových úlohách a to: Výskum výroby izofytolu, ktorý rieši využitie domácej suroviny acetylénu a vodíka pre výrobu izofytolu, dô-ležitej suroviny pre výrobu vysokočistého vitamínu E.  Výskum prípravy acetylenických alko-holov a diolov, ktorý rieši ktorý rieši využitie domácej suroviny acetylénu na vrobu acetyle-nických alkoholov a diolov, ktoré sú základnou surovinou pre povrchovo aktívne látky, farmaceutiká a iné.
Očakávané výsledky:  Výsledkom riešenia budú podklady pre technologický výskum výroby izofytolu a technologické podklady pre zavedenie výroby acetylenických alkoholov a diolov. Budú obsahovať optimálne technologické podmienky a chemicko-inžinierske dáta, ktoré tvoria základ podkladov pre realizáciu výroby. Izofytol bude svojimi parametrami vyhovovať požiadavkám kladeným na substrát vhodný pre prípravu vysoko čistého vitamínu E podľa normy britského, event. európskeho liekopisu. Kvalitatívne parametre acetylenických alkoho-lov a diolov budú na úrovni zahraničných výrobkov obchodného označenia CALFYNOLY.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  podpory priemyselného rozvoja. 
Realizátor výsledkov: Novácke chemické závody, a.s., Nováky,  Petrochémia, a.s., Prievidza

27.
Názov projektu:     Vývoj novej generácie osobných radiálnych plášťov pre vozidlá 
                                s vysokorýchlostnými konštrukčnými parametrami
Riešiteľ: 	        Matador, a.s., Púchov-Výskumný ústav gumárenský 
Charakteristika projektu: Projekt obsahuje integrujúce činnosti pri vývoji a je zameraný na vytvorenie podmienok pre produkciu pneumatík špecifickej kvalitatívnej úrovne, t.j. gene-rácie vysokorýchlostných parametrov – nad 240 km/hod. Plášte budú vyrábané s dezénom zabezpečujúcim zlepšenie priečnej adhézie za mokra o 10% oproti súčasným plášťom. Záro-veň sa zvýši odolnosť voči pozdĺžnemu aguaplaningu o 7%.
Očakávané výsledky:  Výsledkom riešenia budú dve základné skupiny: - nové vysokorých-lostné pneumatiky s možnosťami ich uplatnenia vo vyspelých teritóriách svetového trhu,
- nové postupy vývoja vyznačujúcich sa vyššou kvalitatívnou úrovňou adekvátnou pre vy-sokorýchlostné pneumatiky. Podpúorné výstupy budú vo forme: nový dezén pre vysoké rýchlosti, nové gumárenské zmesi, nové skúšobné metodiky a postupy, matematické mode-lovanie profilu pneumatiky so súčasným využitím ďalších rozmerov pneumatík vo vysoko-rýchlostnej kategórii, riešenie a prototyp integrovaného transferingu pre konfekčné stroje.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  podpory priemyselného rozvoja. 
Realizátor výsledkov: MATADOR, a.s., Púchov

28.
Názov projektu:        Koncentráty špeciálnych aditív                           
Riešiteľ: 	          Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Svit 
Charakteristika projektu:  Náplňou projektu je riešenie prípravy koncentrátov špeciálnych aditív používaných pre termickú a svetelnú stabilizáciu vlákien, fólií a prípravy povrchovo farbiteľných PP vlákien, vrátane prieskumu optimálnych zložiek koncentrátov a zložiek potrebných pre prípravu, laboratórneho overenia ich prípravy, výskumu technológie, pre-vádzkových skúšok a prípravy technologických podkladov pre realizáciu výsledkov u realizátora. Súčasťou riešenia je aj príprava a zavedenie komplexného systému hodnotenia humánno-ekologických parametrov výrobkov vláknarenského a textilného priemyslu SR. 
Očakávané výsledky:  Výsledkom riešenia budú kompletné technologické podklady pre realizáciu výroby koncentrátov termických a svetelných stabilizátorov na zrovnatelnej kvalita-tívnej úrovni so zahraničnými produktami. Zároveň vypracovanie návrhov a podkladov na harmonizáciu legislatívnych predpisov a normatívnych dokumentov obmedzujúcich používa-nie vybraných nebezpečných a škodlivých látok vo vláknarenskom a textilnom priemysle SR.  
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: podpory priemyselného rozvoja, chemického priemyslu.
Realizátor výsledkov: Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Svit, VÚCHT-CHEMITEX 
                                     spol. s r.o., Žilina

29.
Názov projektu:        Vývoj motorových palív s nízkym obsahom aromatických a polyaro- 
                                   matických uhľovodíkov a modifikovaných cestných asfaltov s vyu-                     
                                   žitím odpadov gumovej drte
Riešiteľ: 	           Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava               
Charakteristika projektu:  Cieľom úlohy je získať súbor komplexných poznatkov, aplikáciou ktorých bude možné produkovať ekologicky výhodnejšie automobilové benzíny a motorové nafty a tým monimalizovať vplyv mobilných zdrojov znečistenia na životné prostredie. Použitím odpadnej gumovej drte pri výrobe modifikovaných cestných asfaltov sa sleduje predovšetkým likvidácia hromadiacich sa ojazdených automobilových pneumatík, ako aj zníženie ceny modifikovaných asfaltov. Budú skúmané závislosti komponentnej a štruktúrno typovej skladby motorových palív, predovšetkým so zameraním na redukciu obsahu aromátov, na ich kvalitatívne, úžitkové, výkonové a emisné parametre.
Očakávané výsledky:  Výsledkom riešenia budú základné plánované parametre pre nové druhy motorových palív a to:
Druh paliva	Automobilový benzín	Motorová nafta	
Obsah aromátov                                	max.	32 % obj.	25 % hmot.	
Obsah benzénu	max.	0,8 % obj.	–––––	
Obsah polyaromátov	max.	–––––	5 % hmot.	
Obsah olefínov	max.	10 % obj.	–––––	
Obsah síry		10 ppm	50 ppm	

	Modifikované asfalty sa budú vyznačovať hlavne širokým rozsahom úlasticity, vysokým bodom mäknutia, nízkou teplotou lámavosti, odolnosťou voči plastickým deformáciá, odolnosťou voči poveternostným zmenám a teda aj dlhšou životnosťou.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  inovácie chemického a ľahkého priemyslu.
Realizátor výsledkov: Slovnaft, a.s., Bratislava

30.
Názov projektu:         Zvýšenie účinnosti technologických procesov na posilnenie 
                                   konkurenčnej schopnosti tuzemských gumárenských výrobkov na  
                                   zahraničných trhoch                 
Riešiteľ: 	           VIPO, a.s., Partizánske
Charakteristika projektu:  Riešenie bude zamerané na zefektívnenie a skvalitnenie procesu prípravy gumových polotovarov ako aj procesu pogumovania kovových a textilných kordov. Rozhodujúce inovačné zmeny budú spočívať vo výskume a zavedení systémov nastavovania valcov pogumovacieho kalandra s automatickým vymedzovaním vôle a spätnoväzbovým meraním pracovanej štrbiny. Stroj bude doplnený o navádzacie zariadenie oceľového kordu s prerezávaním a orezávaním okrajov a zavádzaním odvzdušňovacích nití.
Očakávané výsledky:  Výsledkom riešenia budú inovované systémy rozhodujúcich technolo-gických uzlov výroby automobilových plášťov. Hlavné výstupy budú: technológia a zariade-nie na združovanie vytlačovej vnútornej gumy s profilom bočnice za tepla a systémy zvyšuj-úce kvalitu pogumovania kordov.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  podpory priemyselného rozvoja.
Realizátor výsledkov: MATADOR, a.s., Púchov

31.
Názov projektu:           Výskum kondenzačných katalyzátorov organickej syntézy
Riešiteľ: 	              VUCHT, a.s, Bratislava
Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na vývoj technológie výroby katalyzátora organických syntéz a štruktúra projektu je tomuto cieľu prispôsobená. Jedná sa o laboratórny výskum založený na rozsiahlych poznatkoch doterajšej literárnej, patentovej rešerše a predbežných laboratórnych výsledkoch, na ktorý nadväzuje poloprevádzkový a technologický výskum a spracovanie podkladov pre projekt. Produkt získaný technologickým procesom vyvinutým v rámci VTP musí okrem obecných kvalitatívnych parametrov spĺňať tiež špecifické požiadavky na vhodnosť využitia pri procese výroby 4-ADFA z anilínu a nitrobenzénu. Tejto problematike je venovaná významná časť riešiteľského programu.
Očakávané výsledky: Výsledkom riešenia budú podklady pre technologický proces výroby katalyzátora, použitie ktorého je nutnou podmienkou pre realizáciu výroby substituovaných arylovaných amínov novou technológiou. Vyvinutá technológia bude mať vysoké ekologické a ekonomické parametre a špičkovú úroveň. Projekt obsahuje program výrazného zvýšenia ekonomickej efektívnosti a úmerne ekológie výroby gumárskych chemikálií a zaslúži si preto pozornosť a primerane priority. Jeho výsledky výrazne pomôžu k zvýšeniu konkurencieschopnosti výroby gumárskych chemikálií.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: chemického a ľahkého priemyslu.
Realizátor výsledkov: DUSLO, a.s, Šaľa

32.
Názov projektu:      Progresívne polymérne materiály a výrobky z nich pre vybrané 
                                aplikácie vrátane dopravnej techniky a zvýšenie exportnej schopnosti  
                                priemyslu SR
Riešiteľ: 	        VUSAPL, a.s., Nitra.  
Charakteristika projektu: Riešenie bude zamerané na výskum nových kompozitných materiá-lov na báze PP a PA-6 a technológií ich spracovania, výskumu ďalších polymérnych matríc pre potreby automobilového priemyslu a dopravnej techniky. Cieľom je rozšíriť sortiment domácich typov kompozitov o nové typy na vysokej technickej úrovni, rozšíriť sortiment výrobkov z plastov pre rôzne odvetvia priemyslu a hospodárstva, vrátane exportu a ekolo-gické zhodnocovanie použitých výrobkov z plastov.
Očakávané výsledky:  Výsledkom riešenia budú nové modifikované typy sklených vlákien, ktoré sú určené ako vystužujúce materiály pre polymérne kompozity sú určené z časti na export a z časti pre vlastnú spotrebu pre novovyvýjané PA a PA-6 kompozity a finálne výrobky na ich báze. Efektívne zhodnotenie a recyklácia plastových výrobkov získaných demontážou autovrakov v špecializovanom závode. Nové fóliové materiály pre špecifické technické a obalové aplikácie s dôrazom na recyklovateľnosť odpadu vzniknutého na ich báze.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  podpory priemyselného rozvoja.
Realizátor výsledkov: PCHZ-Polyamidy spol. s r.o. Žilina, KRASPLAST spol. s r.o. Žilina
KONŠTRUKTA-INDUSTRY a.s., Trenčín, PLASTIKA, a.s., Nitra, SKLOPLAST, a.s., Trnava, ZSNP RECYKLING spol. s r.o., Žiar nad Hronom, CHEMOSVIT, a.s.,Svit, VOJUS, a.s. Považská Bystrica, VUSAPL, a.s., Nitra

33.
Názov projektu:         Antimikrobiálne vlákna a textílie
Riešiteľ: 	           VÚCHT-CHEMITEXT, spol. s r. o., Žilina
Charakteristika projektu:  Riešenie nadväzuje na pripravované programy technologickej inovácie priemyselných odvetví SR a bude podporou inovačného rozvoja textilného, ale aj farmaceutického a chemického priemyslu. Vlastné riešenie bude zabezpečovať laboratórny výskum, vývoj a prípravu technológie výroby AMB aditív so štúdiom postupov prípravy disperzií AMD aditív v modelových PET a PP médiách pre následný poloprevádzkový výskum a vývoj. Vývoj technológie výroby antimikrobiálneho PP technického hodvábu a PP textilného hodvábu pre aplikáciu v textilnom priemysle a technických oblastiach.
Očakávané výsledky:  Výsledkom riešenia bude technológia výroby a vypracovanie technologických podkladov pre realizáciu antimikrobiálnych aditív na anorganickej báze, vhodných pre výrobu koncentrátu s PP nosičom. Vyvinúť sortiment antimikrobiálnych textílií a textilných výrobkov s novými konštrukčnými parametrami. Technologické podklady pre realizáciu výroby antimikrobiálnych textílií v sortimente: pletených textílií, tkaných textílií.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  podpora priemyselného rozvoja, chemický a textilný priemysel
Realizátor výsledkov: TECHNOPOL-TRIKOTA, a.s. Vrbové, VÚCHT-CHEMITEX spol.  
s r.o., Žilina, Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Svit, CHEMOSVIT-FIBROCHEM, a.s. Svit, Bavlnárske závody TEXICOM, spol. s r.o. Ružomberok, SLOVENKA, a.s. Banská Bystrica, I.TRAN, spol. s r.o. Turzovka.

34.
Názov projektu:       Biotechnologická príprava taxánov
Riešiteľ: 	       VULM, a.s., Modra
Charakteristika projektu:Vypracovanie biotechnologického postupu výroby taxánov z pletivo-vých kultúr Taxus baccata, prípadne Taxus sp. Druhým smerom bude produkcia taxolu endo-fytickými mikroorganizmami.
Očakávané výsledky: Postup produkcie taxánov „in vitro“, ktorý je efektívnejší ako spôsob produkcie paclitaxelu z kôry, alebo docetaxelu z 10-deacetylbaccatínu. Zároveň je príspev-kom k ochrane pomaly rastúcich stromov tisu.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:farmácie a bitechnológií.
Realizátor výsledkov:  Slovakofarma, a.s., Hlohovec

35.
Názov projektu:     Výskum a vývoj originálnych inhibítorov biosyntézy cholesterolu, 
                               perspektívnych liečiv v terapii aterosklerózy
Riešiteľ: 	        VULM,a.s., Modra
Charakteristika projektu: Selektívny farmakodynamický zásah do tvorby endogénneho cho-lesterolu na úrovni ovplyvnenia jeho biosyntézy dáva predpoklad liečby hyperlipidémie, ako jednej zo základných príčin srdcovo-cievnych ochorení. Multifaktorálny charakter rozvoja aterosklerózy vyžaduje kombinovanú liečbu, pričom spojenie ACAT inhibítora a inhibí-tora biosyntézy cholesterolu môže predstavovať účinnú liečbu tohto ochorenia.
Očakávané výsledky: Predklinická dokumentácia (výber účinneho inhibítora biosyntézy cholesterolu) vyžadovaná legislatívou pre povolenie prvého podania človeku.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: farmácie, biotechnológií.
Realizátor výsledkov:  Slovakofarma, a.s., Hlohovec

36.
Názov projektu:       Rozvoj elektroenergetiky  SR v podmienkach liberalizácie cien a 
                                 otvárania sa trhu s energiou
Riešiteľ: 	         Výskumný ústav energetický, spol. s r.o., Bratislava
Charakteristika projektu: Je zameraný na riešenie úloh, ktoré vyplývajú z vládou prijatej Energetickej politiky SR do r. 2005, z očakávanej liberalizácie trhu s energiou, z plánovanej prestavby taríf za elektrickú energiu a plyn, z nutnej redukcie tvorby skleníkových plynov a integrácie energetiky SR do európskych energetických systémov. Úlohy vytvárajú priestor na riešenie problémov spojených s týmito zmenami ako i s vývojom cien a obchodu s palivami a energiou vo svete.
Očakávané výsledky: Navrhnutý prístup k riešeniu vychádza zo súčasného stavu a cieľov rozvoja energetiky, stanovených Energetickou politikou SR. Vecná náplň VTP je navrhnutá vo vzťahu k týmto cieľom a k postupnému dosiahnutiu technickej úrovne a organizačnej štruktúr porovnateľnej s krajinami EÚ. K tomu je treba dopracovať tarifný systém, legislatívne predpisy a systém ekonomických stimulov.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  energetiky.
Realizátor výsledkov: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

37.
Názov projektu:          Optimalizácia rozvoja energetiky SR 
Riešiteľ: 	            Výskumný ústav jadrových elektrárni Trnava, a.s., Trnava 
Charakteristika projektu:  Základ pre priblíženie sa k európskym a svetovým trendom s ohľa-dom na súčasné podmienky SR: skvalitnením prenosu energií - minimalizácia strát pri preno-soch, preprave a doprave, optimalizáciou a reguláciou využívania energií pri pohonoch, ohreve, chladení a pod. Využívaním meracej a regulačnej techniky so zameraním na riadenie a reguláciu hospodárneho využívania energie, využitím obnoviteľných zdrojov energie ako energetickej základne zohľadňujúcej environmentálne a ekonomické hľadiská.
Očakávané výsledky:  Vytvorenie reálnych podkladov vo forme návrhov technických, technologických a legislatívnych opatrení pre optimalizáciu rozvoja energetiky SR v súlade s cieľmi a smerovaním určenými Energetickou politikou SR, normami EÚ a celosvetovými dohodami v oblasti využívania energií.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: energetiky.
Realizátor výsledkov: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

38.
Názov projektu:    Modernizácia a optimalizácia rozvoja sústav zásobovania teplom v SR.
Riešiteľ: 	       VUPEX, a.s.-Výskumná, inžinierska a poradenská spoločnosť, Bratislava
Charakteristika projektu: Vyhodnotenie efektívnosti opatrení na zvýšenie energetickej účin-nosti výroby a dodávky tepla a analýza efektívnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky tepla z JE EBO a TEKO.
Očakávané výsledky: Vypracovanie tepelného atlasu SR 2000, katalóg opatrení na zvýšenie efektívnosti dodávok tepla z EBO, matematický model sústavy SCZT EBO – Leopoldov – Hlohovec, technický návrh turbonapájačky, štúdia efektívnosti výroby chladu v TEKO v letnom období.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: výroby a distribúcie tepla, energetiky.
Realizátor výsledkov: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

39.
Názov projektu:      Zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov v celulózo - papierenskom 
                                priemysle SR
Riešiteľ: 	         Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava
Charakteristika projektu: Predmetom riešenia je výskum možností a smerov na dosiahnutie kvalitatívnych parametrov papierov umožňujúcich aplikáciu v moderných spracovateľských a tlačových zariadeniach s vlastnosťami spĺňajúcimi požiadavky svetového štandardu. Bude kladený dôraz aj na otázky súvisiace s výskumom spracovateľnosti výmetu z výroby, s ekológiou výroby a ochranou životného prostredia. Ďalej je predmetom riešenia výskum rozšírenia sortimentu tissue papiera a výrobkov na jeho báze a prieskum možností výroby špecialít na báze tissue, v oblasti obalových materiálov na báze flutingu je výskum optimálneho zabezpečenia technológie spracovania surovín. V oblasti výroby bezpečnostných papierov by mal byť prvým krokom výskum aplikácie ochranných znakov. V ďalšom kroku by sa mal výskum sústrediť na dosahovanie požadovaných kvalitatívnych vlastností bezpečnostných papierov a v záverečnej fáze sa plánuje uskutočnenie prevádzkových  skúšok výroby bezpečnostných papierov s rôznou úrovňou ochrany.
Očakávané výsledky: Povrchovo zušľachtené materiály nájdu uplatnenie v moderných viacfarebných tlačových strojoch najmä pri spracovaní kotúčového tovaru. Baliace papierové materiály s optimálnym spracovaním surovín budú uplatňované vo forme reklamno-funkčných obalových materiálov, pričom dôjde k zvýšeniu výroby bez negatívnych účinkov na životné prostredie. Výsledky výskumu tvorby viacvrstvových materiálov na báze tissue papiera budú uplatňované v oblasti zdravotníctva, osobnej hygieny, pre technické účely v priemysle a pod. Keďže ide o výskum širokého sortimentu výrobkov, je tu možnosť pri výpadku niektorého  z uvažovaných zámerov preniesť dôraz a riešiteľskú kapacitu na ďalšiu problematiku.
Smerovanie realizačného výstupu do oblastí: priemyselného rozvoja. 
Realizátor výsledkov: Severoslovenské celulózky a papierne, a.s., Ružomberok

40.
Názov projektu:        Intenzifikácia zhodnocovacieho procesu pri spracovaní tvrdých 
                                  listnatých drevín
Riešiteľ: 	           Lignoprojekt, Slovakia, spol. s r.o., Bratislava
Charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je vyriešiť a navrhnúť také systémové a technologické opatrenia pri mechanickom spracovaní tvrdej listnatej drevnej suroviny, aby sa zvýšila súčasná úroveň jej ekonomického zhodnotenia minimálne dvojnásobne. Toto sa dosiahne synergickým pôsobením pri progresívnych technických a technologických rieše-niach aplikáciou prostriedkov výpočtovej techniky a výrobkovou inováciou. Modulárnym riešením aplikácie strojnotechnologických zariadení, hard- a softwareových prostriedkov budú vytvorené aplikačné modelové riešenia, ktoré vytvoria predpoklady pre mnohostranné využitie produktu riešenia v DSP SR. Realizáciou systémového riešenia bude dokumentované ekonomicky optimálne zhodnotenie spracovávanej drevnej hmoty v konkrétnom závode.
Očakávané výsledky: Realizáciou tohto projektu sa predpokladá dosiahnuť zvýšenie pridanej hodnoty na cca 4-násobok na úroveň svetových parametrov. V reláciách DSP SR to predstavuje nárast na cca 5,5 mld. Sk. s postupným nábehom realizačných aplikácií v priebehu cca 4 – 5 rokov. Vyšším zhodnotením suroviny a spolupôsobením ostatných faktorov /technika, technológia, produktivita a pod./ je možné očakávať zvýšenie miery zisku z terajších cca 3 % na cieľových 10 %. Aplikáciou realizačného modelu sa u realizátora v jeho výrobnej kapacite dosiahne  v rámci realizácie výsledkov riešenia úlohy objem produkcie cca 230 mil. Sk/rok a ziskovosť minimálne 10 %.
Smerovanie realizačného výstupu do oblastí: priemyselného rozvoja, drevospracujúceho priemyslu.
Realizátor výsledkov: PE – invest, spol. s r.o. – pracovisko Pezinok

41.
Názov projektu:    Metodika, tvorba a šírenie vedecko-technických informácií a podklady 
                              k legislatíve v strojárstve SR
Riešiteľ: 	       Výskumný ústav zváračský,  p.o., Bratislava
Charakteristika projektu: V podmienkach strojárstva SR sú  potrebné informácie k riešeniu etáp výskumno-vývojových úloh, marketingových štúdií k rozhodovaniu sa o inovačných smeroch rozvoja, pri posudzovaní technickej úrovne výrobkov, pri rozhodovaní o nákupe licencie, transfere a zavádzaní nových technológií a nových výrobkov, výrobných kapacít, vrátane exportných. Toto si vyžaduje systematické sledovanie, spracovávanie a poskytovanie relevantných vedecko-technických informácií všetkých druhov, informácií o normalizácii, obchodných informácií a sledovanie legislatívnych predpisov. 
Očakávané výsledky: Cieľom tohto projektu je komplexné riešenie revitalizácie špecializo-vaných stredísk VTI a vybudovanie informačného systému pre oblasť: - mobilných pracov-ných strojov a ich agregátov, - lodí a plávajúcich zariadení vrátane ich strojného a palubného vybavenia, - účelových nadstavieb cestných vozidiel, - strojov a zariadení pre plošné tvárne-nie, - ťažkých robotov a teleoperátorov, - technických plastov a ich použitia v strojárstve, - hydrauliky a pneumatických prvkov, pohonných jednotiek, riadiacich systémov, antikoróznej ochrany, - zváracej techniky, zváracích materiálov a technológie.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: podpory priemyselného rozvoja.
Realizátor výsledkov: Výskumný ústav zváračský, p.o., Bratislava

42.
Názov projektu:      Stanovenie a schvaľovanie postupov zvárania v technickej príprave 
                                výroby zvarkov
Riešiteľ: 	         Výskumný ústav zváračský p.o, Bratislava
Charakteristika projektu: Využitie výpočtovej techniky v technickej príprave výroby je základnou úlohou zefektívnenia prác pri uplatňovaní noriem a predpisov v oblasti zvárania. Riešený projekt poskytne počítačovú podporu a systémový prístup pri evidencii a archivácii stanovených postupov zvárania /WPS/, schválených postupov zvárania /WPAR/ v zmysle STN EN 288.1 až STN ENK 288.8, s nadväznosťou na výpočet časov zvárania, spotrieb zváracích materiálov a nákladov na zváranie, evidencii zváračov v zmysle STN EN 287 a poskytne informácie o zváraných a zváracích materiáloch.
Očakávané výsledky: Využívanie výsledkov projektu v praxi umožní:
-	zosúladiť tvorbu postupov zvárania s platnými predpismi v štátoch EÚ,
-	zvýšiť odbornú úroveň vypracovaných a schválených postupov zvárania,
-	zabezpečiť evidenciu a archiváciu vypracovaných a schválených postupov zvárania,
-	skrátiť čas na tvorbu postupov zvárania,
-	zvýšiť konkurenčnú schopnosť výrobcov zvarkov.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti:  podpory priemyselného rozvoja.
Realizátor výsledkov: Výskumný ústav zváračský, p.o., Bratislava

43.
Názov projektu:   Výskum materiálových a technologických podmienok opráv vybraných 
                              komponentov JEZ a predikcia zvyškovej životnosti odstredivo 
                              odlievaných rúr
Riešiteľ: 	      Výskumný ústav zváračský, p.o., Bratislava
Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na: Fyzikálno-metalurgický rozbor návarových vrstiev na oceli 15CH2MFA, vrátane zistenia materiálových charakteristík TOO ocele 154CH
MFA, výskum podmienok navárania ocele 08CH18N10T vybranou technológiou v polohe PA a v montážnych polohách, optimalizácia základných parametrov navárania, podklad pre vývoj jednoúčelového zariadenia, výpočet zvyškových pnutí v TN reaktora simulačnou metódou konečných prvkov s programom SYSWELD, výskum podmienok horúcich trhlín pri oblúkovom zváraní /naváraní/ ocele 08CH18N10T/17 247,4/ prídavnými materiálmi typu Cr19Ni70Cr20Nb. 
Očakávané výsledky: V rámci ČP 01 „Výskum materiálových a technologických opráv vybraných komponentov“ JEZ sa zabezpečí  vývoj a atestácia technológie opravy závitov M 140x6 mm na hlavnej deliacej rovine tlakovej nádoby reaktora typu VVER 440.
V ČP O02 „Predikcia zvyškovej životnosti materiálov odstredivo odlievaných rúr“ sa budú analyzovať príčiny zníženej žiarupevnosti porušených odstredivo odlievaných rúr s cieľom upresnenia požadovaných vlastností v preberacích podmienkach týchto rúr, resp. odporúčaní pre prevádzku.
Smerovanie realizačného oblasti: podpory priemyselného rozvoja.
Realizátor výsledkov: Výskumný ústav zváračský, p.o., Bratislava

44.
Názov projektu:     Nové smery zhodnotenia dreva z hľadiska vyššej finalizácie a ochrany 
                               životného prostredie
Riešiteľ: 	       Štátny drevársky výskumný ústav, p.o., Bratislava
Charakteristika projektu: VTP je zameraný na vyššie finančné a metriálne zhodnocovanie dreva vyťaženého v SR priemyselným spracovaním v DNP SR na konkurencieschopné výrobky doma a v zahraničí v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja Európy. Cieľom VTP je vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektívnosti vybraných výrob DNP, zvýšenie finalizácie, rozširovanie sortimentu výrobkov DNP, podpora exportu a domáceho užitia výrobkov DNP a udržanie zamestnanosti v DNP v SR.
	Projekt sa podľa vecného zamerania člení na 2 čiastkové úlohy:
- Konkurencieschopné a trvalo udržateľné technológie a výrobky DNP,
- Chemické materiály pre konkurencieschopný a trvalo udržateľný rozvoj technológií DNP.
Očakávané výsledky: Riešením VTP sa dosiahne zníženie spotreby priemyslového dreva vo forme guľatiny na výrobu DTD z 0,6-0,7 m3/m3 DTD na 0,4-0,5 m3/m3 a jeho postupná náhrada surovinami z recyklácie. Ďalej sa dosiahne rozšírenie sortimentu hlavných výrobkov z dreva /DTD, DVD/, zvýšenie ich konkurencieschopnosti znížením emisie formaldehydu, zlepšením úžitkových vlastností a zvýšením ich požiarno-bezpečnostných parametrov pre použitie v stavebníctve. V procesoch PÚ nábytku sa predpokladá zníženie priemyselných emisií prchavých organických rozpúšťadiel na 25-40 % objemov rozpúšťadiel vstupujúcich do procesu, čím sa v SR vytvoria podmienky na plnenie požiadaviek smernice EÚ č. 1999/13/EC. Predpokladá sa zavedenie chemických materiálov určených pre veľkých výrobcov a drobných podnikateľov v DNP, ktoré umožnia  zabezpečiť ciele VTP v podnikoch DNP.
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: drevárskeho spracovatelského priemyslu, životného prostredia.
Realizátor výsledkov: Bučina, a.s., Zvolen

45.
Názov projektu:  Aktualizácia koncepčného zamerania technickej politiky priemyselných     
                            odvetví SR po roku 2000
Riešiteľ: 	     Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a.s., Trnava
Charakteristika projektu: Cieľom úlohy je spracovanie odborných výpovedí inovačného rozvoja priemyselných odvetví a energetiky v členení:
-	stav inovačného rozvoja priemyselného odvetvia
-	analýza svetových trendov výskumu a vývoja
-	inovačný rozvoj zabezpečený vlastným podnikovým výskumom a vývojom
-	predpokladaný transfer poznatkov
-	možnosti uplatnenia podporných činností
Očakávané výsledky: Aktualizácia návrhov programov výskumu a vývoja v rámci technickej politiky odvetví po roku 2000. 
Smerovanie realizačného výstupu do oblasti: rozvoja odvetví priemyslu.
Realizátor výsledkov: Ministerstvo hospodárstva SR