Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č.    /2003 Z. z.

Energetický opis elektrickej rúry na pečenie

Poradie údajov v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie

1.	Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu. 

2.		Identifikačná značka modelu výrobcu alebo dovozcu. 

3.		Trieda energetickej hospodárnosti modelu je určená podľa prílohy č.5 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Ak je takáto informácia uvedená v tabuľke, môže sa vyjadriť aj inou formou za predpokladu, že je známe poradie stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).  

4.	Ak sú informácie uvedené vo forme tabuľky, a ak model získal ekologickú značku EÚ, možno túto informáciu uviesť v tabuľke energetického opisu elektrických rúr na pečenie v rubrike  označenej "Ekologická značka EÚ" kópiou ekologickej značky  EÚ (Európsky kvet).) Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.

5.		Spotreba energie v kWh pre funkciu pečenie, (konvenčné a/alebo vnútené prúdenie vzduchu a/alebo horúcej pary) (spotrebičov), ktorá je vztiahnutá na štandardnú záťaž podľa skúšobného postupu v harmonizovaných slovenských technických normách.2)3)

6.	Využiteľný objem dutiny v litroch podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2)

7.		Veľkosť elektrickej rúry na pečenie je stanovená nasledovne:
malý objem                         12  l   objem   35 l
stredný objem                      35 1   objem    65 l  
veľký objem                        65 l  objem

Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

8.	Čas na upečenie štandardnej záťaže stanovený v súlade so skúšobnými postupmi harmonizovaných slovenských technických noriem.)) 

Hlučnosť elektrickej rúry na pečenie ustanovuje osobitný predpis.) 

10.	Spotreba elektriny, ak sa nevykonáva funkcia pečenia a elektrická rúra na pečenie je v programe najnižšej spotreby elektriny (stand‑by); 

11.		Plocha najväčšieho plechu na pečenie vyjadrená v cm2 určená ako „povrchová plocha“ podľa harmonizovanej slovenskej technickej normy.2)3)

Tieto údaje môžu byť tiež vo forme tabuľky obsahujúcej informácie pre viac modelov od jedného výrobcu, ktorá uvádza údaj v rovnakom poradí ako energetický opis elektrickej rúry na pečenie.

Ak energetický opis elektrickej rúry na pečenie obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie, ktoré má obsahovať.