Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z.
Rovnocennosť so štandardizovanými kódmi OECD
Namiesto protokolov o teste vyhotovených v súlade so zodpovedajúcim osobitným predpisom, sa alternatívne môžu použiť potvrdenia o teste, ktoré zodpovedajú kódom OECD:
Osobitný predpis	Predmet	Kódy OECD(*)	
77/536/EHS
76/115/EHS	Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospo-dárskych a lesných traktorov (dynamické skúšky)	Kód 3	
79/622/EHS
76/115/EHS	Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospo-dárskych a lesných traktorov (statická skúška)	Kód 4	
86/298/EHS
76/115/EHS	Úradné skúšky o ochranných konštrukcií, ktoré sú namontované  na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych a lesných traktoroch	Kód 7	
87/402/EHS
76/115/EHS	Úradné skúšky o ochranných konštrukciách, ktoré sú namontované na prednej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych a lesných traktoroch	Kód 6	
SD (**)
76/115/EHS	Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospo-dárskych a lesných pásových traktorov	Kód 8	
(*)

(**)
	Skúšobné protokoly musia byť v súlade s rozhodnutím OECD C(2005) 1. Rovnocennosť skúšobného protokolu pre ukotvenie bezpečnostných pásov sa môže uznať, len ak boli odskúšané.
Skúšobné protokoly v súlade s kódmi podľa rozhodnutia C(2000) 59, zmeneného a doplneného rozhodnutím C(2003) 252, sa môžu prijímať aj počas prechodného obdobia jedného roka odo dňa uverejnenia rozhodnutia C(2005) 1 na internetovej stránke OECD, t.j. do 21. apríla 2006
SD: bude riešiť samostatná smernica.