Príloha č. 1 k zákonu č. .../2003  Z.z.

ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

Kategórie priemyselných činností					
		
Energetika
1.1. Spaľovacie zariadenia o menovitom tepelnom príkone väčšom ako 50 MW

1.2. Rafinérie minerálnych olejov a plynov
		
1.3. Koksovacie pece

1.4. Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia

Výroba a spracovanie kovov
2.1. Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy)

2.2. Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín), vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hod.

2.3. Prevádzky na spracovanie železných kovov:
a)	valcovne za tepla s kapacitou väčšou ako 20 t surovej ocele za hodinu
b)	kováčske dielne s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie je väčšia ako 20 MW
c)	nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracovávaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
                  
2.4. Zlievárne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň

2.5. Prevádzky
a)	na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi,
b)	na tavenie, vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy.

2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických  postupov,  keď  je  obsah  kúpeľov väčší ako 30 m3.

Spracovanie nerastov
3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako  500 t za deň, alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

3.2. Prevádzky na výrobu azbestu a výrobu výrobkov s obsahom azbestu. 

3.3. Prevádzky na výrobu skla, vrátane sklených vlákien, s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t  
       za  deň. 

3.4. Prevádzky na tavenie nerastných materiálov, vrátane výroby nerastných vlákien s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň.

3.5. Prevádzkyna výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t denne alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3.

Chemický priemysel
Pri kategórií prevádzok uvedených v tomto bode sa výrobou rozumie výroba v priemyselnom merítku pomocou chemických reakcií a fyzikálno-chemických procesov bod 4.1 až 4.6.

4.1. Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok ako sú
a)	jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),
b)	organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,
c)	organické zlúčeniny síry,
d)	organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany, 
e)	organické zlúčeniny fosforu,
f)	halogénderiváty uhľovodíkov,
g)	organokovové zlúčeniny,
h)	základné plastické hmoty (na báze syntetických a prírodných polymérov),
i)	syntetické kaučuky, 
j)	farbivá a pigmenty, 
k)	povrchovo aktívne látky.

4.2. Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok ako sú
a)	plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid,
b)	kyseliny, ako sú kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, óleum, kyselina siričitá,
c)	zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,
d)	soli, ako sú chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan (peroxoboritan), dusičnan strieborný,
e)	nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápnika, kremík, karbid kremíka. 
4.3. Chemické  prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných).

4.4. Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov. 

4.5.  Prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy pri výrobe základných        farmaceutických výrobkov.

4.6. Chemické prevádzky na výrobu výbušnín.

Nakladanie s odpadmi 

5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

5.2. Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.

5.3. Prevádzky  na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné odpady s kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Ostatné prevádzky
6.1. Priemyselné podniky zamerané na výrobu
a)	buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov,
b)	papiera a lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 t denne.

6.2. Prevádzky na predprípravu (činnosti ako sú pranie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien či textílií, ktorých spracovateľská kapacita je väčšia ako 10 t za deň.

6.3. Prevádzky na výrobu koží a kožušín, ktorých výrobná kapacita je väčšia ako 12 t hotových výrobkov za deň.

6.4.
a)	bitúnky s kapacitou porážky väčšou ako 50 t za deň
b)	prevádzky na úpravu a spracovanie za účelom výroby potravín alebo krmív	
1.  z živočíšnych surovín (okrem mlieka) s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t hotových  výrobkov za deň,
      2.  rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových   výrobkov  za  
     deň (v priemere za štvrťrok),
c)	prevádzky na úpravu a spracovanie mlieka, kde množstvo odoberaného mlieka je väčšie ako 200 t za  deň (v priemere za rok).

6.5. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov s kapacitou spracovania väčšou  ako 10 t za deň.

6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných o priestore pre viac ako
a)	40 000 ks hydiny,
b)	2 000 ks ošípaných  (nad 30 kg) alebo
c)	750 ks prasníc

6.7. Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov, používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú, úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.

6.8. Prevádzky na výrobu uhlíka (vysokoteplotnou karbonizáciou uhlia) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou 

Poznámka: Uvádzané prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú k projektovaným výrobným kapacitám alebo inému ukazovateľu prevádzky. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje viac prevádzok v rovnakom mieste, ktoré spadajú do kategórie prevádzok s rovnakým označením, tak sa kapacity výstupov z týchto prevádzok sčítajú.