Príloha č. 3
   k nariadeniu vlády č…../2001 Z.z.

Vybrané chemické faktory a účely ich použitia,
ktoré nie sú povolené

Popis faktorov  (CAS)	
Účel, na ktorý nie sú používané faktory povolené	
1.	2 – naftylamín (91-59-8);
benzidín (92-87-5);
4-aminobifenyl (92-67-1);
4-nitrobifenyl (92-93-3)
ich soli a všetky prípravky obsahujúce tieto látky v celkovej  koncentrácii rovnajúcej sa alebo väčšej ako 0,1 % hmotnosti	
Výroba a používanie na akékoľvek účely vrátane výrobných procesov, v ktorých tieto faktory vznikajú.	
2.	Piesok alebo prípravky obsahujúce   voľný oxid kremičitý	Používanie na povrchovú úpravu predmetov v akejkoľvek aparatúre na povrchovú úpravu pomocou piesku pod tlakom	
3.	Sírouhlík (75-15-0)
	Používanie v procese vulkanizácie za studena pri  impregnácii  gumeného oblečenia.	
4.	Prach alebo prášok ohňovzdorného 
      materiálu obsahujúceho viac ako 80    
      % SiO2  iného ako prírodného piesku	Používanie na striekanie foriem na výrobu kremičitých tehál alebo iných výrobkov zložených z ohňovzdorného materiálu a obsahujúcich viac ako 80 % oxidu kremičitého	
5.  Kyanovodík (74-90-8)

	Používania pri plynovaní za účelom ničenia epidemiologicky závažných a obťažujúcich článkonožcov, hlodavcov a ďalších živočíchov (dezinsekcia a deratizácia) s výnimkou týchto prípadov:

a,  uvoľňovanie z inertného materiálu, v ktorom je absorbovaný kyanovodík

b,  uvoľňovanie z tzv. plynového prášku, čo je  chemická zlúčenina, ktorá reaguje s atmosférickou vlhkosťou a vytvára kyanovodík; alebo

c,  používanie z valca cez vhodné potrubie s aplikátorom v otvorenom priestore za iným účelom ako je ničenie škodlivého hmyzu alebo živočíchov  plynovaním.