Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z.

MINIMÁLNE  LEHOTY ČISTENIA VYKUROVACÍCH TELIES, 
OSVETĽOVACÍCH TELIES A OKIEN

Čistenie vykurovacích telies (vo vykurovacom období)

Druh vykurovacieho telesa	Lehoty čistenia v prevádzkach	
	málo prašnej	veľmi prašnej	
Liatinové a oceľové radiátory
z rebrových rúrok	jedenkrát za dva mesiace	jedenkrát mesačne	
Vykurovacie panely	jedenkrát ročne	jedenkrát mesačne	
Teplovzdušné klimatizačné a podobné zariadenia	jedenkrát ročne	jedenkrát ročne	

Čistenie osvetľovacích telies

Druh prevádzky	Lehoty	
Veľmi malý vývin prachu (napríklad administratívne priestory, čisté prevádzky)	najmenej jedenkrát ročne	
Malý vývin prachu (napríklad mechanické dielne, nástrojárne, strojárne, elektrárne, papierne, kožiarske závody)	najmenej dvakrát ročne	
Veľký vývin prachu (napríklad kováčne, zlievárne, mlyny, stolárske dielne)	najmenej štyrikrát ročne	

Čistenie okien

Druh miestnosti	Lehoty	
Okná miestnosti s malým prevádzkovým vývinom prachu, dymu a sadzí	najmenej dvakrát do roka	
Okná miestnosti s veľkým prevádzkovým vývinom prachu, dymu a sadzí	najmenej štyrikrát do roka zvnútra a dvakrát do roka zvonku	
Okná miestnosti s veľkým znečistením vonkajšími vplyvmi	najmenej štyrikrát do roka, zvnútra aj zvonku