Príloha č. 7 
k zákonu č.          /2003 Z.z.

Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v pôde

Odber pôdnych vzoriek	ISO-DIS 10381 – 5	
Úprava pôdnych vzoriek	ISO 11464	
Stanovenie pôdnej reakcie 
(pH/H20)
(pH/KCl)	ISO 10390	
Stanovenie obsahu sušiny a hmotnostného obsahu vody	STN ISO 11465	
Stanovanie obsahu uhličitanov	STN ISO 10 693	
Extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou kráľovskou	STN ISO 11466	
Stanovenie celkového obsahu ťažkých kovov	ISO DIS 14869	
Stanovenie kadmia, kobaltu, medi, olova, mangánu, niklu, zinku 	ISO 11 047
	
Stanovenie arzénu a selénu 	ISO N 373, 
STN 46 57 35	
Stanovenie celkového obsahu ortuti	STN 465735	
Stanovenie obsahu sušiny gravimetricky	STN ISO 11465	
Stanovenie obsahu pôdnych uhličitanov	STN ISO 10693	
Stanovenie fosforu	STN ISO 11263	
Stanovenie obsahu organického uhlíka (Cox) 	STN ISO 10694, ISO/FDIS 14235	
Stanovenie celkového dusíka podľa Kjeldahla	STN ISO 11261	
Stanovenie katiónovej výmennej kapacity (CEC),
Stanovenie draslíka, horčíka, vápnika, sodíka	STN ISO 13536	
Stanovenie minerálneho dusíka N-NH4 a N-N03	ISO DIS 14256-1